퇴계로변 관광버스 승하차장 설치 검토

□ 규제심의 요청사항

○ 「퇴계로 보행환경개선 사업」관련 신세계면세점앞 관광버스 승·하차장(3면) 조성으로 관광버스에 한해서 5분 이내 정차 허용

□ 승하차장 설치 장소 선정 기준

○ 대상지 주변 관광버스 주차수요 유발시설물에서 인근에 대형 관광버스 주차장(50면 이상)을 확보하고, 관리인력 배치·운영으로 정차시간 준수 및 인근 주차장으로 이동 조치 등의 관리가 가능한 경우

○ 도로구조상 버스베이 조성이 가능하여, 관광버스 승하차 허용시 타 교통수단의 통행 및 보행 등에 지장이 없는 경우

□ 승하차장 표지판(안)

○ 규격 : 185×100cm

	관광버스 전용 승·하차장
	단, 5분 경과시 과태료 부과

※ 해외사례 참고자료

보스턴	유럽	플로리다	뉴질랜드	시카고