1. 시공계획서 승인 내용

구 분	시설관리공단 검토 내용	시설관리공단 지시 내용	사업소 승인내용
공정계획	∙ 세부공정표 및 일일 작업 공정 적정성 여부 - 적정함	∙ 공정계획에 따라 공사진행 ∙ 공정 변경시 변경 공정표 제출 ∙ 부진공정 발생시 만회 대책 작성 제출	∙ 공정계획 수립시 1구간내 100mm 부설구간(상봉동 474-9~474-10) 포함할 것 ∙ GIS자료 제출 및 통수전 수질검사 철저
현장조직	∙ 현장대리인 적정성 여부 - 적정함 ∙ 비상연락체계의 적정성 여부 - 적정함 ∙ 안전관리자 선임 여부 - 산업안전보건법 제15조 및 시행령 12조에 의거하여 본 공사는 의무사항이 아니므로 현장대리인을 안전담당자로 선임 ∙ 품질관리자 선임 여부 - 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 4항 별표5에 의거하여 초급 품질관리자 선임대상공사로 중급품질관리자 선임	∙ 공사시행시 현장 상주 ∙ 공사현장 긴급조치 가능토록 비상체계 유지 ∙ 현장대리인은 안전업무 및 안전관리 철저 및 공사시행전 안전교육 철저 ∙ 품질관리 철저	∙ 원안대로 시행
품질시험계획서	∙ 품질시험계획 적정 여부 - 건설기술진흥법 제55조 및 동법 시행령 제89조 2항에 따른 품질시험계획 수립 대상공사로 별표9에 의거하여 품질시험계획이 수립됨	∙ 품질시험계획 이행 철저 및 사급자재(환토재 포함) 관리 철저	∙ 원안대로 시행
안전관리계획서	∙ 안전관리계획 적정 여부 - 건설기술진흥법 제62조 및 동법 시행령 제98조 1항 6호에 따른 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 공사로서 건설기술진흥법 시행령 제99조 및 동법 시행규칙 별표7의 안전관리계획 수립기준에 따라 안전관리계획이 수립됨	∙ 공사 착공전 근로자 안전교육 시행 및 지하 매설물 관련 관리기관의 사전 협의 철저\	∙ 원안대로 시행

구 분	시설관리공단 검토 내용	시설관리공단 지시 내용	사업소 승인내용
시공계획서	∙ 현장여건을 고려한 시공계획 작성여부 - 현장여건에 맞게 작성됨 ∙ 교통소통대책(교통처리계획 적정 여부) - 간선도로 점용은 별도의 교통소통대책 수립됨 - 안전관리시설 설치계획 적정 - 교통안전시설 보유현황 적정 ∙ 환경관리(환경관리계획 적정 여부) - 부직포 설치로 비산먼지 발생 최소화 - 소음저감 방법 적용(저소음 캇타기, 관절단시 칸막이 사용 등) ∙ 품질관리 - 각 공종별 및 사용자재 품질관리 철저	∙ 작업계획 변경시 현장에 맞게 수정하여 제출 ∙ 교통소통대책 수립대로 시행 ∙ 보행자통로 확보 ∙ 교통안전원 배치 철저 ∙ 시민 불편사항이 발생하지 않도록 현장관리 철저 ∙ 민원 예방을 위한 소음, 비산먼지 발생 방지를 위한 친환경 공법 적용 철저 ∙ 주택가 구간 작업시 사전 홍보 철저 지시 ∙ 시방서에 의한 품질관리 이행 철저	∙ 원안대로 시행(시방서에 의한 자재관리 철저)