시공물량 변경현황

연번	공종	규격	단위	당초	변경	증감
1	접지봉 설치	Φ16×1800L 1본	개소	3	1	-2
2	접지봉 설치	Φ16×1800L 2본	개소	3	1	-2
3	접지봉 설치	Φ16×1800L 3본	개소	3	1	-2
4	접지봉 설치	접지봉 14Φ×1000 mm	개소	3	1	-2
5	접지단자함	SUS 5회로	면	3	1	-2
6	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥내)	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	3	3	0
7	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥내)	450/75OV HFIX 4㎟	m	3	3	0
8	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥외)	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	3	3	0
9	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(옥외)	450/75OV HFIX 4㎟	m	3	1	-2
10	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	3	1	-2
11	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 2.5㎟	m	3	1	-2
12	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	3	1	-2
13	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 4㎟	m	3	1	-2
14	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	3	3	0
15	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 6㎟	m	3	1	-2
16	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	3	1	-2
17	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 10㎟	m	3	1	-2
18	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	3	755	752
19	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 16㎟	m	3	1	-2
20	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	3	1	-2
21	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 25㎟	m	3	1	-2
22	난연 PVC절연 접지용전선(지중매설)	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	3	1	-2
23	난연 PVC절연 접지용전선(옥내)	0.6/1kV F-GV 35㎟	m	3	1	-2
24	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	3	1	-2
25	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	3	1	-2
26	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	3	1	-2
27	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	300	1	-299
28	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	3	1	-2
29	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	500	1	-499
30	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	3	1	-2
31	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	3	24	21
32	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	3	1	-2
33	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	3	1	-2
34	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	3	1	-2
35	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	1,000	755	-245
36	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	3	1	-2
37	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	3	1	-2
38	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	3	1	-2
39	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	3	1	-2
40	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	3	1	-2
41	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	3	1	-2
42	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	3	1	-2
43	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	3	1	-2
44	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	3	1	-2
45	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	3	1	-2
46	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	3	1	-2
47	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	3	1	-2
48	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	3	1	-2
49	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	3	0	-3
50	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	3	1	-2
51	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	3	1	-2
52	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	3	1	-2
53	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	3	1	-2
54	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	3	1	-2
55	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	3	1	-2
56	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	3	3	0
57	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	3	3	0
58	러그단자	동관단자 1 HOLE 10 ㎟	개	3	3	0
59	러그단자	동관단자 1 HOLE 16 ㎟	개	3	30	27
60	러그단자	동관단자 1 HOLE 25 ㎟	개	3	3	0
61	러그단자	동관단자 1 HOLE 35 ㎟	개	3	3	0
62	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 2C 1.5㎟	m	3	3	0
63	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 1.5㎟	m	3	3	0
64	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 2.5㎟	m	3	3	0
65	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 10C 1.5㎟	m	3	3	0
66	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 12C 1.5㎟	m	3	3	0
67	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 2C 1.5㎟	m	3	3	0
68	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 4C 1.5㎟	m	3	3	0
69	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 6C 1.5㎟	m	3	3	0
70	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 10C 1.5㎟	m	3	3	0
71	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 15C 1.5㎟	m	3	3	0
72	컴퓨터용 케이블	AWG #20 0.5, 4C, 실드	m	3	3	0
73	콘센트	매입-접지형,15A 250V 1구	개	3	3	0
74	콘센트	매입-접지형,15A 250V 2구	개	3	3	0
75	콘센트	누전차단기형,15A 250V 2구접지	개	3	3	0
76	콘센트	방우형, 15A/250V, 1구	개	3	3	0
77	콘센트	방우형, 15A/250V, 2구	개	3	3	0
78	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	3	3	0
79	아우트렛박스	8각 54㎜	개	3	3	0
80	시스템 박스	ACCESS FLOOR용 AL. 전열2구	개	3	3	0
81	조명기구	LED 7W - 벽부망등	개	3	1	-2
82	조명기구	LED 7W - 직부등	개	3	1	-2
83	조명기구	FL 26W/2 - 다운라이트	개	3	1	-2
84	조명기구	LED 30W - 다운라이트	개	3	1	-2
85	조명기구	FL 32W/2 - 방진방습등	개	3	1	-2
86	조명기구	LED 22W/2 - 방진방습등	개	3	1	-2
87	조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭	개	3	1	-2
88	조명기구	LED22W/2-슬림파라보릭(축전지내장)	개	3	1	-2
89	조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림	개	3	1	-2
90	조명기구	LED22W/2-매입슬림(축전지내장)	개	3	1	-2
91	조명기구	LED 22W/2 - 삼각등	개	3	1	-2
92	조명기구	32W/2 - 파이프펜던트갓등	개	3	1	-2
93	조명기구	LED22W/2 - 파이프펜던트갓등	개	3	1	-2
94	조명기구	MH 150W/1 - 옥외보안등	개	3	1	-2
95	조명기구	LED 54W/1 - 태양광보안등	개	3	1	-2
96	조명기구	POWER LED54W-수목,건물투사등	개	3	3	0
97	형광등기구 보강대	행가 스프링형	개	3	3	0
98	단로 램프스위치	단로 2구스위치	개	3	3	0
99	스위치박스	1개용 54 mm	개	3	3	0
100	스위치박스	2개용 54 mm	개	3	3	0
101	강제전선관_옥내	아연도 16 mm	m	3	3	0
102	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 16 mm	m	3	3	0
103	강제전선관_옥내	아연도 22 mm	m	3	3	0
104	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 22 mm	m	3	3	0
105	강제전선관_옥내	아연도 28 mm	m	3	3	0
106	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 28 mm	m	3	3	0
107	강제전선관_옥내	아연도 36 mm	m	3	3	0
108	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 36 mm	m	3	3	0
109	강제전선관_옥내	아연도 42 mm	m	3	3	0
110	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 42 mm	m	3	3	0
111	강제전선관_옥내	아연도 54 mm	m	3	3	0
112	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 54 mm	m	3	3	0
113	강제전선관부속품	위샤캡 28C	m	3	3	0
114	1종금속제가요전선관_옥내	16 mm 고장력비방수	m	3	3	0
115	1종금속제가요전선관_옥내	22 mm 고장력비방수	m	3	3	0
116	1종금속제가요전선관_옥내	28 mm 고장력비방수	m	3	3	0
117	1종금속제가요전선관_옥내	36 mm 고장력비방수	m	3	3	0
118	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 17 mm 방수	m	3	3	0
119	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 24 mm 방수	m	3	3	0
120	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 38 mm 방수	m	3	3	0
121	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 50 mm 방수	m	3	3	0
122	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 16㎜	m	3	3	0
123	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 16㎜	m	3	3	0
124	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 22㎜	m	3	3	0
125	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 22㎜	m	3	3	0
126	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 28㎜	m	3	3	0
127	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 28㎜	m	300	3	-297
128	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 36㎜	m	3	3	0
129	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 36㎜	m	3	726	723
130	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 42㎜	m	3	3	0
131	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 42㎜	m	3	3	0
132	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 54㎜	m	3	3	0
133	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 54㎜	m	500	3	-497
134	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 16 mm	m	3	3	0
135	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	3	3	0
136	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	3	3	0
137	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	3	3	0
138	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	3	3	0
139	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	3	3	0
140	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	3	3	0
141	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	3	3	0
142	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	3	3	0
143	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	3	3	0
144	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	3	3	0
145	경질비닐PVC전선관-매입	HI 28 mm	m	3	3	0
146	경질비닐PVC전선관-매입	HI 36 mm	m	3	3	0
147	경질비닐PVC전선관-매입	HI 42 mm	m	3	3	0
148	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	100㎜-1열	m	3	3	0
149	관구밀폐기	실링가스켓, D100	개	3	3	0
150	풀박스	100x100x50	개	3	3	0
151	풀박스	100x100x75	개	3	3	0
152	풀박스	150x150x100	개	3	3	0
153	풀박스	200x200x100	개	3	3	0
154	레이스웨이	BODY, 70 x 40	m	3	3	0
155	케이블트레이	300W/150H, 사다리형 2.6T	m	3	3	0
156	케이블트레이 커버	300W 커버 2.6T	m	3	3	0
157	케이블트레이 HOR-ELBOW	300W HOR-ELBOW, 150H 2.6T	개	3	3	0
158	케이블트레이 VER-ELBOW	300W VER-ELBOW, 150H 2.6T	개	3	3	0
159	케이블트레이	400W/150H, 사다리형 2.6T	m	3	3	0
160	케이블트레이 커버	400W 커버 2.6T	m	3	3	0
161	케이블트레이 HOR-ELBOW	400W HOR-ELBOW, 150H 2.6T	개	3	3	0
162	케이블트레이 VER-ELBOW	400W VER-ELBOW, 150H 2.6T	개	3	3	0
163	케이블트레이 HOR-CROSS	400W HOR-CROSS, 150H 2.6T	개	3	3	0
164	케이블트레이 HOR-TEE	400W HOR-TEE, 150H 2.6T	개	3	3	0
165	전선관지지행거(천정)	W:200	개소	3	1	-2
166	전선관지지행거(천정)	W:300	개소	3	1	-2
167	전선관지지행거(천정)	W:400	개소	3	1	-2
168	전선관지지행거(천정)	W:500	개소	3	1	-2
169	LED 가로등기구 설치	100W 이하	개	50	50	0
170	방전등기구 철거	250W 이하	개	50	50	0
171	형광램프 LED 교체(직부형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	3	3	0
172	형광램프 LED 교체(펜던트형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	3	3	0
173	형광램프 LED 교체(매입 및 반매입형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	30	30	0
174	CCTV System 정기 점검	카메라(렌즈 및 하우징 포함)	대	3	3	0
175	CCTV System 정기 점검	PAN/TILT	대	3	3	0
176	CCTV System 정기 점검	각종 Controller(Power, P/T 등)	Set	3	3	0
177	CCTV System 정기 점검	Receiver Unit(Audio, 경보신호등)	대	3	3	0
178	CCTV System 정기 점검	DVR	대	3	3	0
179	누전차단기 설치	30AF이하 2P	개	0	16	16
180	조명등주 이설	7m 이하, 2등용	본	0	3	3
181	1종금속제가요전선관_옥외	36mm, 고장력 방수	m	0	29	29
182	1종금속제가요전선관	박스커넥터-비닐, 36mm, 방수	m	0	58	58
183	합성수지 전기함	300*200*180	개	0	16	16