시공원 보수정비사업 설계 심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
금천구	관악산 도시자연공원보수정비사업	∘위 치 : 금천구 독산동 산8번지 외 5개소 정비 (관악산도시자연공원) ∘사업비 : 250백만원 ∘주요사업내용 - 식재공 : 귀롱나무, 대왕참나무 등 8종 2,178주 -시설공사: 자연석쌓기, 운동시설, 등의자, 정자, U형측구 등 - 폐기물 : 폐기물 처리 1식	조건부추진	∘[삼성산 터널상부] 터널상부 정자 설치는 도로 관리부서와 터널의 안전문제 등에 대하여 협의 후 시행 검토 ∘[금천체육공원] 거꾸로 매달리기 운동기구 설치시 보다 안전한 종류의 운동기구가 설치 될 수 있도록 검토 후 설치 ∘[산기슭공원] 트렌치 형태의 오픈형 측구로 설치하는 것 보다는, 기존 돌수로의 깊이를 현재보다 더 깊게하고 환경친화적인 방법으로 설치 검토 ∘산림내 기존 프라스틱 측구는 철거하고 플륨관으로 교체 설치 ∘기존 아카시아통나무 계단 산책로는 산림내에서 생산되는 자연목을 활용하여 설치할 수 있도록 검토 ∘[산기슭공원] 계곡부 자연석 쌓기보다는 산림 훼손 방지를 위하여 목책 등 경량구조물을 활용하여 설치될 수 있도록 하고, 주변으로 자연식생 도입하여 처리될 수 있도록 검토 ∘[산기슭공원] 산책로 측면 수로 설치는 플륨관으로 설치하는 등 주변 여건에 맞게 적정하게 설치 ∘[삼성산 제2터널] 수해복구지 현장입구의 차량진입로 개설로 인한 사면 훼손지 복구현장의 자연석쌓기 구간은 돌사이 메지목 식재 및 주변환경으로 고려하여 안정성과 환경적인 측면을 검토하여 설치

은평구	북한산 도시자연공원보수정비	∘위 치 : 은평구 녹번동 산1일대(북한산도시자연공원) ∘사업비 : 250백만원 ∘주요사업내용 - 시설물 정비 사각정자 1동, 관리실 1동, 간이화장실 1동, RC옹벽 1개소, 목재계단, 전망데크 등 - 식재공사 개나리 300, 산철쭉 1060주 등 8종 3,480주, 기타 초화류 - 철거공사 정자, 옹벽, 석축 폐기물 등	조건부추진	∘절개지 사면위 등선로변 목재 안전휀스 설치시 디자인을 재검토하여 설치 ∘RC옹벽 설치구간의 구조물 설치시 풍화된 표토는 자연암반 부분까지 토사를 완전 제거하여 정비하거나, 게비온 등으로 설치할 수 있는 방법이 있는지 검토하고, 풍화암에 옹벽 설치는 구조적 위험성이 있으므로, 토목분야 전문가에게 자문을 받아 구조적 안전성을 확인 후 설치 검토 ∘의자는 디자인을 충분히 고려하여 설치 검토 ∘화장실 설치 위치는 불특정 다수인이 활용할 수 있도록 등산로 주변 등 위치를 고려하여 설치 검토 ∘테니스장내 관리사무실 설치는 시설관리공단에 시설 관리를 위탁할 경우에만 설치 검토

서대문구	궁동근린공원외 4개소 보수정비	∘위 치 : 서대문구 연희동 188-93번지 등 (궁동근린공원 외 4개소) ∘사업비 : 250백만원 ∘주요사업내용 - 육각정자 1동, 목계단, 연식의자 보수, 한전휀스 설치, 마사토경화포장, 돌수로 등 - 식재공사 수양벚나무 15주 - 철거공사 철거공사 1식 등	조건부추진	∘연식의자 철거 후 뒷면에 덩쿨성 식물을 식재하여 아래로 늘어뜨려 정비할 수 있도록 검토 ∘목계단 마사토 경화포장 시공시 표면부위에 대한 충분한 다짐이나 시공에 철저를 기하여 설치될 수 있도록 검토 ∘목재 데크 및 휀스 설치시 주기둥 상부면의 캡은 씌우지 않도록 검토 ∘파고라 지붕 교체 설치시, 아스팔트 슁글 설치는 변경하여 자연소재인 목재로 설치하고, 목재 하부면에 방수포 등으로 방수처리하여 설치될 수 있도록 검토
서대문구	인왕산도시자연공원(홍제지구) 어울림공원 조성사업(주민참여)	∘위 치 : 서대문구 홍제동 산1-152 일대 (인왕산도시자연공원) ∘사업비 : 200백만원 ∘주요사업내용 - 풋살구장 1면, 인라인스케이트장 1면, 데크로드 1식, 파고자, 등의자 등	재심의	∘재 심의 ∘자연공원 조성공간에 인공적인 시설을 전체에 설치하는 것은 자연공원 조성 취지에 맞지 않음, ∘공간을 재 구획하여 풋살경기장 등 1종류만 설치하고 나머지 공간은 자연공간으로 재 검토 필요 ∘풋살구장 공간에 수목을 제거하고 풋살구장이나 인공적인 시설을 설치하는 것은 공원 조성 취지에 맞지 않으므로 수목은 전체 존치할 수 있도록 재검토 ∘인라인 스케이트장 설치 공간에 성인용 체육시설과 어린이용 체육시설을 함께 설치할 경우, 공간 충돌로 인한 안전상의 위험이 있으므로 별도 공간을 구획하여 어린이용 운동시설이 설치될 수 있도록 재검토

끝.