시공원보수정비사업 설계심의 결과

심의개요

□ 일    시 : 2015. 4. 23 (목) 14:00 ~ 17:00

□ 장    소 : 푸른도시국 회의실

□ 심의위원 : 공원녹지정책과장, 공원녹지기획팀장, 공원관리팀장, 공원협력팀장, 녹지관리팀장

□ 심의안건 : 동대문구 홍릉근린공원 (200백만원)

동대문구 배봉산, 답십리공원 (450백만원)

용산구 효창근린공원, 와룡공원 (500백만원)

강남구 대모산도시자연공원 (500백만원)

양천구 용왕산근린공원 등 (550백만원)

은평구 서오릉 도시자연공원 등 (500백만원)

강서구 궁산근린공원 (150백만원)

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	홍릉근린공원 보수정비	∘위치 : 청량동 산1-145 일대 ∘사업비 : 200백만원 ∘사업내용 - 산수유 등 4종 식재 - 방음벽, 축대목 등 설치 - 운동기구 설치	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘축대목 - 축대목은 내구연한이 짧으므로 산석쌓기 등의 공법으로 변경 검토 ∘방음벽 - 방음벽의 높이가 높아 미관 저해가 우려되므로 높이를 조정 검토(5m→4m)

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
동대문구	답십리, 배봉산공원 정비사업	∘위 치 : 전농동 산32-20번지 등 21개소 ∘사업비 : 450백만원 ∘사업내용 - 관목, 초화류 식재 등 - 휀스, 목책, 목재계단 설치 등 - 팔각정자 수리 - 마사토, 황토 포장 - 생태연못 조성	조건부	.∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘답십리 - 계단부 포장은 목재 없이 횡배수로만 설치하고 포장하는 방향으로 검토 - 생태연못은 자연생태과 예산 활용 검토 ∘배봉산 - 로프휀스 구간은 관목류로 식재하는 방안 검토
용산구	효창공원 정비 사업	∘위 치 : 효창동 255번지 일대 ∘사업비 : 500백만원 ∘사업내용 - 감나무 등 7종 식재 - 쉼터 데크보수 등 - 아스콘 포장 등		∘스틸그레이팅 - 압연강판 소재는 기존 스틸그레이팅 소재로 변경 검토 - 구간별로 차량과 유모차가 탈 수 있는 디자인 검토 - 구조물 하부 보수 병행 검토 ∘원주목계단 - 내구성이 강한 산돌쌓기 등 변경 검토 ∘트렐리스 - 능형망에 목재를 엮어 끼우는 방식으로 검토

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
강남구	대모산공원 보수정비사업	∘위치 : 강남구 도곡동 32-8 일원 ∘사업비 : 200백만원 ∘사업내용 - 회양목, 흰말채나무 등 식재 - 흙먹지털이기 설치 - 황토흙포장, 야자매트 설치 - 산불진화장비 보관한 교체	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘흙먼지털이기 주변 정비(1) - 설치 위치를 뒤로 조금 물리고, 평례벨로 처리하면서 자연석쌓기 제외 검토 - 향토포장은 점토벽돌 등으로 설치 검토 ∘흙먼지털이기 주변 정비(2) - 흙먼저털이기 입구에 맨홀뚜겅이 있으므로 위치를 우측으로 변경 검토 - 자연석쌓기를 연장하는 것보다 자연스럽게 경사처리후 수목식재하는 방향으로 정비 검토 - 회양목보다는 화살나무나 조팝나무 등 식재 검토 - 좌측 사면 식재 추가 검토 ∘관리사무소 체력단련장 - 정자, 목재데크 등 목재시설물은 오일스테인 등을 도색하는 방향으로 관리 ∘불국사 등산로 - 목재휀스는 안전휀스 겸 핸드레일 형태로 변경 검토 - 데크로드의 미끄럼 방지방안 검토

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
양천구	용왕산공원, 계남공원 보수정비사업	∘위치 : 용왕산공원 외 2개소 ∘사업비 : 550백만원 ∘사업내용 - 산법나무, 화살나무 등 식재 - 목계단 정비 - 사각정자, 육각정자, 파고라 설치 - 체육시설물 설치	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘용왕산 - 돌수로는 걷어낸 철평석 재활용하여 설치하는 방향으로 검토 - 육각정은 전통형태의 기성품 정자로 변경 검토 ∘계남근린공원 - 돌수로는 걷어낸 철평석 재활용하여 설치하는 방향으로 검토 - 배드민턴장의 맹암거는 효과가 적으로 것으로 보이므로, 노면경사 등 조정하여 보완하는 것으로 변경 검토
은평구	서오릉 도시자연공원 등 정비사업	∘위치 : 은평구 진관동 389-1 일대 ∘사업비 : 500백만원 ∘사업내용 - 산수유, 팥배나무 등 식재 - 목재휀스, 목재데크 설치 - 황토포장, 투수콘 포장, 야자매터 설치 등 - 정자, 피크닉테이블 설치 등		∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘목재데크 설치 - 기존 흙포장 보수하는 방향을 정비 ∘스틸그레이팅 설치 - 횡단배수로 스틸그레이팅은 심플하고 공원에 어울리는 디자인 검토 ∘투수콘 포장 - 기존 콘크리트 위에 투수콘 포장은 투수의 효과가 없으므로, 투수성 소재가 아닌 것으로 변경 검토

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
				∘목재데크 관리 - 오일스텐인 도색 등으로 관리 철저 ∘조경석쌓기 - 산 속 풍경과 어울리도록 돌쌓기(메쌓기)로 변경 검토 ∘디딤석 설치 - 산책로의 디딤석 설치는 야자매트 등 친환경소재로 변경 검토 ∘누수식 생태보 - 생태보는 자연생태과 예산활용 검토
강서구	궁산근린공원 정비 공사	∘위 치 : 갸양동 산4-7 일대 ∘사업비 : 150백만원 ∘사업내용 - - -	조건부	∘공통사항 - 사유지 상 사업시행으로(산책로 확장, 계단설치 포함) 인한 민원 및 부당 이득금 청구소송 사전예방 ∘안전난간 - 양쪽 모두 설치하는 것보다 한쪽만 설치하는 방안 검토 (경사도 감안 난간이 불필요한 곳은 제외) ∘축대목 - 목재보다는 돌 소재로 설치 검토 ∘로프휀스 - 안전난간 소재로 통일 검토 ∘D구간 잔디 - 잔디는 숙근초화류를 식재하는 것으로 변경 검토