태풍 대비 빗물펌프장 점검결과(시․구합동)

자치구명	펌프장	점 검 결 과	조치내용(계획)
동작구	흑석	· 600HP 펌프실 폐자재 적치 · 600HP 3호기 일부 누수 발생	· 폐자재 제거(현장조치) · 보수 예정(‘18년 9월)
영등포구	대림3동	· 육갑문 정밀안전진단 등 총 3건 미준공	· 12월 준공 예정
강남구	대치	· 제진기 2대중 1대 점검 필요	· 9월 정비 예정
양천구	목동	· gland packing 가동중 일부 누수 발생	· 9월 정비 예정
성동구	뚝섬	· 제진기 2호기 수리중	· 9월 정비 예정
중랑구	면목	· 수중펌프 6대 중 2대 진동 및 소음	· 전문업체 점검 후 조치예정