붙  임

시범사업중 공기질 측정시 운수회사 및 운전자 협조사항

○ 차량 앞문 및 내부에 공기질 측정차량 안내문 부착

○ 운행전 차량 창문 닫힘 확인

- 운행종료시까지 창문 닫힘을 유지

※ 필요시 운전자 육성안내

: “현재 차량 내부 공기질 측정중이니  창문을 닫아주시면 감사하겠습니다.”

○ 풍량 스위치는 가급적 1단을 유지

풍  량

스위치

냉방기

스위치

- 승객요청시 풍량 및 냉방기 조정가능

※ 풍량 및 냉방기 조정시 운전자는

운수회사에 보고하고 운수회사는

수합후 市에 보고

○ 차량 냉방기의 기존 스폰지 필터 제거

- 응축기 주변 스폰지형 필터제거

○ 차량 냉방기 송풍 모터 고장시 고장현황 보고

<참고사항 : 운수회사 관리양식 >

일시	노선번호	차량번호	운행시작시간	운행종료시간	특이사항

※ 특이사항 발생시 작성