시도가로등 개선사업 대상 선정 우선순위

1. 15년이상 경과한 3선2회로 선로 구간

2. 보도공사 등 굴착공사 병행구간으로 10년이상 경과한 3선2회로 선로의 절연저항 0.2㏁이하인 선로 구간

3. 15년이상 경과한 선로로서 공인기관 점검 절연저항 0.2㏁ 이하인 선로

4. 보도공사 등 굴착공사 병행구간으로 15년이상 경과한 선로

5. 10년이상 경과한 주간선 도로의 조명시설로서 KS기준에 의거 개선이 필요한 구간

※ 공통사항 : 도로굴착 통제기간에 저촉되지 않는 노선일 것