결재	담당	팀장	결재일

시료 채취 기록부

① 시료채취일자	2019.6.19	② 날씨 (기온, 강우 등)	흐림, 19℃
③ 시 료 명	구의정수처리오니(2점)
④ 시험항목	토양환경보전법 시행규칙 별표3에 따른 유해물질 (비소, 불소)
⑤ 채취지점	구의아리수정수센터 최종 탈수시설
⑥ 검사 용도(목적)	법적용도(목적: 매립 또는 재활용)
⑦ 시료채취 지점 도면 또는 약도	(위치 : 구의아리수정수센터 배출수처리동 탈수기동) 약도 생략
⑧ 기타 사항	(8-1) 시료채취 위치 : 서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 내 탈수기동 (8-2) 시료건수 : 정수처리오니 2건 (8-3) 육안 관찰 사항: 연한 흑갈색, 냄새 없음 (색깔, 냄새 등) (8-4) 기타 참고사항 : 한강 흙이 주성분인 무기성오니임
⑨ 시료채취자	(소속) (주)예스코이에스 (배출수처리시설운영관리용역) (직급) 관리소장 (성명) 박성찬 (인)
⑩ 시료채취 확인자	(소속) 구의아리수정수센터 정수과 (직급) 환경 6급 (성명) 김세정 (인)