시민과 함께하는 도로시설물 안전점검 계획

□ 점검대상 현황

구분		내 용	구분	내 용
시설물명		창동지하차도	위 치	창동 75-9
구조형식		RA	준공 년월일	1992.10.30
제원	연장	307m(터널 140m, 옹벽 167m)
	주요단면

□ 점검계획

○ 일    시 : 2015.05.22.(금) 10:00 ~

○ 주요 점검내용

- 신축이음 단차, 파손, 도로포장 상태 및 배수관 등 시민불편사항 점검

- 해당 시설물 주변 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사』에 따른 종합적인 개요 설명 및 현장확인

□ 점검동선

창동지하차도

1,4호선 창동역

창동

상계동

4,7호선 노원역

집결지

(이마트 앞)