「도시형 음식물쓰레기 자원화 집중처리장치」

시범사업 대상지 선정조건

1. 시범사업 대상 : 공동주택, 단독주택 총 200세대

◎ 공동주택 : 200세대 이하의 1개소 총 120세대 내외

◎ 빌라 또는 단독주택 : 각 1개소 총 80세대 내외

(빌라1동+빌라2동, 단독+단독 공동 사용가능 주택 추천)

2. 시범사업 시스템 개요

◎ 시스템 흐름

◎ 시스템 조감도

3. 시범사업 세대 동의조건

◎ 기기 공급 및 설치비용은 서울시에서 일체 제공함

◎ 본 장치를 이용하여 발생된 폐기물의 처리비용은 각 세대 또는 아파트 관리사무소측에서 부담.

◎ 시범사업 대상 세대에서는 기초자료 수집 및 시스템성능평가, 설문조사 등에 적극 협조 하여야 함.

◎ 시범사업 종료 후에는 별도의 절차 없이 시설일체를 무상 양도하며, 동의자는 시설일체를 무상 양수하여 폐기물관리법 및 하수도법을 준수하는 조건으로 유지관리 및 처분 등을 자율적으로 운영 하여야 함.

4. 시범사업 선정조건

◎ 하수도 및 구조 선정조건

▶ 공공하수도 조건

- 관거유형 : 합류식 또는 분류식

- 차집관 연결지점, 중계펌프장 유무, 하수유속 : 제한없음

▶ 주택구조 조건

- 세대규모 : 공동주택 각 1개동 총 120세대, 연립 또는 단독주택 각 1개소 총 80세대

- 준공년도 : 노후도가 심하지 않은 공동주택 또는 단독주택

- 사전협의 : 각 세대별 동의 및 입주자대표회의 동의(세대별 동의서는 사업착수시 징수)

- 설치공간 확보 조건

공동주택 조건	설치공간 확보	단독주택 주건	설치공간 확보
절단이송기 설치	50cm × 50cm × 50cm	절단이송기 설치	50cm × 50cm × 50cm
고액분리기 설치	길이1m×폭1m×높이1.5m	고액분리기 설치	길이1m×폭1m×높이1.5m
고형물회수기 설치	길이1.4m×폭1m×높이1.5m	고형물회수기 설치	길이1.4m×폭1m×높이1.5m

- 옥내배관

① 화장실, 정화조 별도 구조

② 세탁수, 주방오수 합류관 구조

③ 주방오수 단독 배관 구조

④ 화장실세정수, 세탁 및 목욕수, 주방오수 합류관 구조

5. 대상지 선정방법 : 추천대상지에 대한 심사 평가 후 대상지 선정