- 초기 화재진압 가능성 제고 및 인명(재산)피해 최소화를 위한 -

2015년 비상소화장치 시범사용 훈련

관리번호 : 현장대응단 비소 15호

설치위치 : 은평구 통일로 82나길 10-6

훈련목적 : 소방차량 진입 곤란지역 및 재래시장 등 화재취약장소에 설치된 비상소화장치를 활용하여 화재를 초기에 진압할 수 있도록 하여 자위소화능력을 배양코자 함

적재비품 목록 : 수관, 관창, 소화기, 전환카프링, 카프링스파나, 복스파나, 원형핸들, 손전등(예비배터리 포함), 갈쿠리, 지렛대, 해머, 구리스(윤활세정제), 드라이버, 열쇠함아크릴(예비용) 등

사용방법 : 비상소화장치함 문 개방 〉소화전 핸들을 잡고 반시계 방향으로 돌림 〉관창을 잡고 호스를 화점을 향해 전개한 후 방수

비상소화장치 개방	소방호스 연결	소화전 걔폐	관창을 잡고 방수