시설규모 및 용도별 공간계획

1. 건축 및 시설규모(전체 사업)

단계	시 설 명			연면적(㎡)	시설규모
1단계	건축물	본관동		7,620	지하1층/지상6층
		구급교육관		1,765	지하1층/지상2층
		중앙훈련타워		2,870	지하1층/지상15층
		생활관		6,070	지하1층/지상5층
		후생동		1,903	지상2층
		안내동		50	지상1층
		119특수구조단		2,099	지하1층/지상3층
	시설물	수난구조훈련장		-	250㎡, 1개 시설
		119챌린지코스		-	700㎡, 10개 시설
		옥외훈련장		-	6,000㎡, 1개 시설
		119공원(가칭)		-	750㎡, 1개 시설
	소 계			22,377	7개 동, 13개 시설
2단계	건축물	전문 훈련 시설	문화재(목조)화재훈련장	330	1개 동
			교통사고(지하철,열차)훈련장	1,500	1개 동
	시설물	〃	기타 4개 훈련장 (차량, 실물화재, 붕괴, 화생방)	-	1,650㎡
		(지휘시뮬레이션센터 시설)		-	본관동 내 부설
		체력단련장		-	2,000㎡
	소 계			1,830	2개 동, 5개 시설
3단계	건축물	소방재난본부&방재센터		10,500	지하1층/지상7층
	(119상황시스템 시설)			-	통합청사 내 부설
	소 계			10,500	1개 동
총 계				34,707	10개 동, 18개 시설

※ 소방박물관(510㎡)과 소방연구소(434㎡) 건립을 위한 유보지를 포함하여 계획한다.

2. 소방학교 세부시설 면적

가. 본관동

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	합계면적	비 고
업무공간	학교장실		1	88	88	지방청사 표준 설계면적기준 집무실(33)+회의·접견·탕비실(55)
	행정실 A		1	212	212	교육지원과(서고 포함)
	행정실 B		1	322	322	인재개발과(구조교수 포함)
	연구 센터	연구실	6	20	120	6명 × 20㎡
		실험실	2	50	100
		회의실	1	40	40	20명 × 2㎡
	학술정보관		1	230	230
	시험 출제실	사무실	1	64	64
		출제실	1	150	150	운영 시 소회의실 겸용(230㎡규모) 판독실 포함
	회의실	소회의실(40명)	1	80	80	40명 × 2㎡
		중회의실(60명)	1	120	120	60명 × 2㎡
		국제회의실	1	400	400	무대, 대기실, 동시통역실, 조정실 포함
	PTSD 치유센터		1	80	80
	119 자원봉사센터		1	80	80
	당직실		1	44	44	1인실 1개, 2인실 2개 / 근무공간 포함
교육공간	교수대기실		1	24	24	6명 × 4㎡
	토의실(15명)		5	20	100
	강의실	기본형(50명)	7	90	630	50명 × 1.8㎡
		중형(100명)	1	180	180	100명 × 1.8㎡
	실습실	전산 및 어학(50명)	1	100	100	50명 × 2㎡
		상황지휘실습실(50명)	1	150	150	50명 × 3㎡
		소방시설기계실습장	1	160	160
		소방시설전기실습장	1	100	100
	대강당	무대	1	150	150
		좌석	1	300	300	500석
		조정실	1	45	45
		대기실	1	30	30
		준비실	1	30	30
		창고	1	45	45
지원공간	간이휴게실		3	25	75
	교육생 탈의실(남)		1	140	140	200명 × 0.7㎡
	교육생 탈의실(여)		1	35	35	50명 × 0.7㎡
	용역원실		2	25	50
부속 공간	화장실		12		261	각 층 남녀 분리 사무실층에는 간이샤워실 포함
	정보시스템실, 방재실, 창고 등			150	150
	전기실, 기계실, 설비공간 등			400	400
소 계					5,285
공 용 (소계의 35%)					1,850	로비, 복도, 계단 등
지하주차장					485	20대 이상
합 계					7,620

나. 구급교육관

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	면적	비 고
업무 공간	구조구급센터장실		1	41	41
	행정실		1	108	108
교육 공간	교수대기실		1	20	20
	강의실	기본형	1	90	90	50명 × 1.8㎡
		중형	1	180	180	100명 × 1.8㎡
	실습실	기본형	1	110	110	80명 × 1㎡ + 30㎡(준비공간 등)
		분임형	6	30	180	6실 × 30㎡
		시뮬레이션	1	100	100	컨트롤룸, 매티실, 구급차모형실 등
		특수응급구조	1	100	100	차량운송 가능한 장소(지상1층) 시뮬레이션실과 연계
	교육기자재실		1	50	50
	교육생 탈의실(남)		1	49	49	70명 × 0.7㎡
	교육생 탈의실(여)		1	49	49	70명 × 0.7㎡
지원 공간	의무실		1	40	40
	휴게실		2	25	50
부속 공간	화장실		4		100	각 층 남녀 분리, 2층은 간이샤워실 포함
	설비공간 등			50	50	지하층
소 계					1,317
공 용 (소계의 34%)					448	로비, 복도, 계단 등
합 계					1,765

다. 중앙훈련타워

(단위 : ㎡)

공간구분	설치 층	시 설 구 분	면 적	비 고
훈련 공간	옥상	헬기구조훈련	-
	15	통합 관제실 및 조망대	140	베란다 설치 제외 화장실 설치
	13～14	고층건물 소방전술훈련장	280	2개층 × 140㎡
	12	화재조사기법 훈련장	140
	11	위험물․가스시설 소방전술훈련장	140
	10	사회복지시설 소방훈련장	140
	9	다중이용시설 소방전술훈련장	140
	8	밀폐공간 소방전술훈련장	40	복층 구조
	7		140
	6	농연훈련장	20	복층 구조
	5		140
	4	다목적훈련장 - 생활안전 및 산악구조훈련장 - 기초소방전술훈련장 피난기구 실습장 헬기레펠훈련장 미니 챌린지시설 등	40	복층 구조
	3		40
	2		40
	1		290
	1	화장실, 훈련장비실, 개인장비보관실 교관대기실, 공기호흡기충전실 장비세척실 등	200	화장실 : 1층, 15층에 남녀 분리 설치
부속 공간	지하	기계실, 창고 등	40
소 계			1,970
공 용 (소계의 45%)			900	주계단, 옥외계단, 엘리베이터 및 2～14층 2개면 베란다 포함
합 계			2,870

라. 생활관

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	면적	비 고
기숙 공간	2인실		25	22	550	화장실, 샤워실 포함
	4인실		40	43	1,720	화장실, 샤워실 포함
	20인실		5	130	650	화장실, 샤워실 포함
	지도교사 사무실		1	1	30
	지도교사 생활실 (2인실)		3	22	66	인솔 교육생 20인당 1명 기준
	스터디룸		5	20	100
	정보검색실(컴퓨터실)		1	50	50	30×1.7㎡/인, 인쇄․복사실 겸용
	생활지도실		1	70	70	화장실, 샤워실 포함
	휴게실		5	50	250	층별 남녀 분리
	공 용 샤워실	남성용	1	62	62
		여성용	1	62	62
	세탁실	남성용	1	120	120	건조공간 포함
		여성용	1	40	40
	린넨실(침구류정리용도)		5	15	75	각 층 1개소
	간이자율식당		1	30	30
부속 공간	회의실		1	50	50
	사료보관실		1	100	100
	창고		5	15	75	각 층 1개소
	화장실		10		250	각 층 남녀 분리
	기계실, 공조실, 층장비실 등			180	180
소 계					4,530
공 용 (소계의 34%)					1,540	로비, 복도, 계단
합 계					6,070

마. 후생동

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	면적	비 고
식당	주방 및 일반식당		1	670	670	700명 × 1.63㎡ × 0.6 식품 보관창고 포함
	VIP식당		1	50	50
	휴게실		1	43	43	4인 생활실 기준 온돌형, 화장실, 샤워실 포함
	영양사사무실		1	20	20
	편의점		1	30	30
체력 단련실	체력단련실		1	500	500
	샤워실	남자용	1	62	62	20명 기준
		여자용	1	62	62
부속 공간	화장실		4		100	각 층 남녀 분리
	설비공간 등		1	50	50
소 계					1,587
공 용 (소계의 20%)					316	로비, 계단 등
합 계					1,903

바. 안내동

(단위 : ㎡)

설치 층	시 설 구 분	면 적	비 고
1층	안내실	20
	대기실, 화장실	30
합계		50

3. 119특수구조단 세부시설 면적

(단위 : ㎡)

구 분				실수	단위면적	면적	비 고
업무 공간		단장실		1	58	58	지방청사 표준 설계면적기준 집무및회의실33㎡+비상대기실25㎡
		행정실		1	118	118	사무실94㎡, 탈의실14㎡, 서고10㎡ (10명 기준)
		회의실		1	45	45	30명 × 1.5㎡ (30명 기준)
		소방차량 차고		1	476	476	차량 14대 기준(특수 9, 학교 5)
		출동대원 사무실		1	66	66	사무공간 49㎡, 회의공간 17㎡ (7명 기준)
		출동대원 비상대기실		1	100	100	1일 15명 대기 기준
		구조활동검토실		1	63	63	(휴게실 겸용)
		장비보관실		1	125	125	층고 4.5m(차고와 동일)
편의 공간		샤워장	남성용	1	30	30
			여성용	1	20	20
		체력단련실		1	100	100
		식당		1	60	60
부속공간		화장실		4		60	여자화장실은 식당 층에 설치
인명 구조 견사	견사 공간	견방		1	10	10	3두 기준
		내부방사장		1	15	15	〃
		외부방사장		1	30	30	〃
	부속 공간	급식준비실		1	3.3	3.3	3두 기준
		샤워실		1	8.3	8.3	〃
		보일러실		1	3.3	3.3	〃
		사료실		1	2.7	2.7	〃
		세탁실		1	2.3	2.3	〃
		DT실		1	1.0	1.0	〃
		운동실		1	6.0	6.0	런닝 머신
		기 타		1	15	15	복도 설치 시
기타		창고, 기계실, 설비공간 등			150	150	지하1층
소 계						1,568
공 용 (소계의 34%)						531	로비, 복도, 계단
합 계						2,099