시설물공사 작업지시서

□ 수  신 : ㈜이준엔지니어링 대표 이 방 열

□ 공사명 : 2015년 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

□ 지시번호 : 배가 : 12 ~ 19

※ 2015년 양재배수지 등 7개소 정밀안전진단 결과 보수보강 조치계획(시설관리과-2940(2016.2.4)

□ 지시일자 : 2016. 3. 14

□ 작업기간 : 2016. 3. 20 ~ 4. 10

□ 도 급 자 : 금구건설(주) 대표 이 덕 성

□ 작업내용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 작업기한내 공사를 완료하고 완료보고서에 작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

연번	지시번호	위 치 (시설물명)	공종 및 지시내역	도종	규격	수량	작업방법		작업조건		비 고
							인력	인력+ 기계	주간	야간
1	배가 12	방배가압장	벽면 도장 및 재료 분리 단면보수	-		1.45 ㎡	○		○
2	배가 13	방배가압장	미장균열 몰탈균열 도장박리 표면보수	-		114 ㎡	○		○
3	배가 14	방배가압장	누수 도장 박리부 재도장	-		9.36 ㎡	○		○
4	배가 15	내곡가압장	재료분리 파손 철근노출부 단면보수	-		0.37 ㎡	○		○
5	배가 16	내곡가압장	미장균열 몰탈균열 도장박리표면보수	-		5.49 ㎡	○		○
6	배가 17	내곡가압장	누수 도장박리부 재도장	-		9.6 ㎡	○		○
7	배가 18	내곡배수지	누수 도장박리부 재도장	-		20 ㎡	○		○
8	배가 19	내곡배수지	밸브실 면 도장 및 재료분리 단면보수	-		1.4 ㎡	○		○

위와 같이「2015년 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」의 작업을 지시합니다.

따로붙임 : 위치도면 각 1부. 끝.

강남수도사업소 시설관리과장   박  희  철