대형건축물 점검 체크리스트(자체점검표)

※ 본 체크리스트는 참고용으로 지자체에서 추가·보완하여 작성가능

□ 시설현황

◦ 시설개요

구 분	내 용
시설물명
주 소
관리주체		연면적	㎡
구조형식	철근콘크리조 / 조적조 / 철골조 /	준공년도
	철골철근콘크리트조 / 목조	층 수	지하 층/지상 층

◦ 주요 도서류 보관상태

※ ○ : 전체 보관,  △ : 부분 보관, × : 자료없음

도서 목록	상 태	도서 목록	상 태
건축도면	○ / △ / ×	구조계산서	○ / △ / ×
구조도면	○ / △ / ×	보수․보강자료	○ / △ / ×

□ 점검자 현황

점검일자	구 분	소 속	성 명
	점 검 자		(서명)
	관리주체		(서명)

□ 부위별 체크리스트

점 검 내 용		점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
▪ 구조안전성	∙ 지반상태 지반침하 이상징후 및 침하여부
	∙ 균열상태 구조체 균열발생 유무 비구조체 균열발생 유무
	∙ 변형상태 기울기 및 바닥판 변형(처짐, 변위)상태
	∙ 구조체노후화 철근부식,노출 발생 철골부재 부식 및 접합부 상태 콘크리트박리,박락 등의발생
▪ 건축마감	∙ 지붕, 옥상마감 옥상 방수, 마감, 드레인 등
	∙ 외부마감 외벽 마감 및 방수상태(손상·오염·누수)
	∙ 내부마감 내부마감재 상태(손상·오염·균열)
	∙ 창호 창호 주변 코킹손상 발생
▪ 관리상태	∙ 유지관리 손상보수 상태 설계도서 보유상태 안전점검 실시상태 및 교육일지 작성여부
	∙ 재난대비 방화 구획 및 관리상태 비상구, 피난로, 소방차진입로 관리 소방시설 관리상태(소화기, 완강기, 손전등)
	∙ 안전관리 안전난간 및 안전표지판 부착 상태 미끄럼 방지상태(복도, 욕실, 계단 등) 낙하․비래 방지 조치, 유해환경에 대한 조치상태