시설물 인계․인수서

□ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

□ 공 사 개 요

o. 위    치 : 서울시 송파구 석촌동 248일원(석촌지하차도 동측구간)

o. 시설개요 :

- 회전교차로 : 원형(D=15.0m) 1개소

- 지하차도 일부복개 구조물 : 1개소(폭 23.6m, 연장 22.5m)

- 지하차도 상부도로(석촌주민센터측) : 폭1차로, 연장 135.5m

- 지하차도 상부도로(다성빌라측) : 폭1차로, 연장 135.5m

- 지하차도 U-TYPE 구간 도로 : 폭4차로, 연장 117.5m

□ 공사기간 : '06.03.02 ~ '17.10.31

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부(토목부)

□ 시 공 사 : 거현산업(주)

□ 감 리 사 : (주)이산, (주)천일, (주)한맥

□ 설 계 사 : (주)대한콘설탄트

위 사업 준공에 따라 구조물 분야 및 도로 부대시설을 인계, 인수 함.

첨부 : 1. 인계, 인수 목록 1부.

2. 준공도서(도면,내역 등) 각 1부(별도송부).

2017. 10.

인계자 : 서울특별시 도시기반시설본부장 (인)

인수자 : 서울특별시 송파구청장 (인)

인계·인수 목록(1)⇒송파구청(교통행정과)

○ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

기관명	부 서	시설물	규격	단위	물량	비고
송파구청	교통행정과	안내표지	삼각표지판(한변, 단주식)	개소	6	- 지하차도 상부
			삼각표지판(한변, 부착식)	개소	2	- 지하차도 상부
			원형표지판(한변, 부착식)	개소	6	- 지하차도 상부
			오각표지판 (단주식, 600x200x720)	개소	5	- 지하차도 상부
			원형+사각표지판 (∅600+900x400)	개소	4	- 지하차도 상부
			어린이보호표지 (부착식:1000x1700)	개소	1	- 지하차도 상부
		자전거 도로	투수블럭, □200x200x60T, 적색	㎡	132.9	- STA.170.05~STA.244.25

인계·인수 목록(2)⇒송파구청(도로과)

○ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

기관명	부 서	시설물		규격	단위	물량	비고
송파구청	도로과	보도포장	투수블럭	□200x200x60T	㎡	1,207.7	- 지하차도상부 : 385.5㎡ - 석촌측 : 215.2㎡ - 다성측 : 607.0㎡
			불투수 블럭	□200x200x60T	㎡	228.5	- 교량부 : 228.5㎡
			ASP포장	WC-3(T=5cm)	㎡	1,928.5	- 지하차도 상부 : 572.3㎡ - 석촌측 : 699.3㎡ - 다성측 : 656.9㎡
			ASP포장	WC-3(T=8cm)	㎡	187.3	- 교량부 : 187.3㎡
			장애인 블럭	□300x300x60T, 점형+선형	㎡	29	- 점형 : 21㎡ - 선형 : 8㎡
		보차도경계석		200x250x1000(화강석) (미끄럼방지용)	m	413
		도로경계석 (재료분리석포함)		150x150x1000(화강석) (미끄럼방지용)	m	614
		L형측구		B50cm	m	343.4	- 지하차도 상부 : 100.2m - 석촌측 : 40.9m - 다성측 : 202.3m
		볼라드 (이동식)		∅400xH400	개	31	- 지하차도 상부 : 31개
		보행자 난간		강합접합유리, H=1.2	m	23	- 교량부
		보행자용방호 울타리		W2000xH1100알루미늄 (우성안전, 서울시표준형)	m	40	- 석촌측 : 18m - 다성측 : 22m
		신축이음장치		(W=30cm, T=8cm) (이지스죠인트)	m	23	- 매몰부(회전교차로)내 : 15m - 포장부 : 8m
		도로표지병		유리알, 양면	개	50	- 지하차도 상부

인계·인수 목록(3)⇒송파구청(치수과)

○ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

기관명	부 서	시설물	규격	단위	물량	비고
송파구청	치수과	빗물받이	2호	개소	14	- 지하차도 상부 : 6개소 - 석촌측 : 1개소 - 다성측 : 7개소

인계·인수 목록(4)⇒송파구청(공원녹지과)

○ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

기관명	부 서	시설물	규격	단위	물량	비고
송파구청	공원녹지과	화물차방지경계석	화강석, 350x500x1000	m	47	- 지하차도 상부
		잔듸	평떼	㎡	160	- 지하차도 상부