시설물 점검 체크리스트

0000년  00월  00일,   날씨 :                    OOO 보금자리주택

시설물명		관리부서
준공년월일	년 월 일	점검년원일	년 월 일
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
배수지, 가압장 등 신설구조물	◦ 항 내·외부 규열 및 파손상태 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬리브 등 ◦ 항 내부 구조물 박리, 박락 상태 ◦ 항 내부 바닥, 기둥, 슬래브 등의 홈타이 부분 철근노출 여부 ◦ 항 내부 방수상태 - 방수상태 이상유무 확인
배관 및 변류상태	◦ 시설물내 연결관로 공사현황 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관 등 ◦ 항 내부 각종변류 부식 및 작동상태 - 제수변 및 퇴수변 등 ◦ 관랑내 배관 및 변류 설치상태 확인 ◦ 강관 용접부 도장 및 부식상태 등
배수시설	◦ 구조물내로 내·외수 유입여부 ◦ 자동 배수 모터펌프 작동여부 ◦ 우수배수로 준설 및 파손 여부 등
사면보호	◦ 공사장주변 법면 및 절개지 등 붕괴여부 ◦ 옹벽 및 축대등 균열 파손 여부 등
배관부설 굴착관련	◦ 지하매설물 여부 및 주변 시설물 보호조치 여부 ◦ 굴착순서, 굴착면의 경사 및 높이
기 타	◦ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항
점검자의견

점 검 자 :  상수도사업본부    OO과    직  O급   성 명 :

OO과    직  O급   성 명 :

OO수도사업소     OO과    직  O급   성 명 :