□ 수방대비 점검대상

( 2017. 2월 현재)

연번	하천명	규 격	구간(위치)	관로연장 (m)	맨 홀	수문	환기구	우수토실
	합계			93,299	906	52	28	254
1	한 강	□1.8×1.8×1련 ~ 3.7×3.7×3련	본처리장 ~ 금호배수문	20,368	272	33	11	37
2	홍제천	D200 ~ □3.3×3.3	평창동계곡 ~ 한강합류점	19,653	356	5	10	147
3	불광천	U0.3×0.3 ~ □2.3×2.3	불광사입구 ~ 홍제천합류점	16,465	107	12	6	50
4	녹번천	U0.5×0.5 ~ U0.8×0.75	구기터널 하류 300m지점~신사교	8,049	-	-	-	-
5	창릉천	D450~D1,100	구파발 화훼시장 ~ 방패교 앞	2,287	37	-	-	1
6	진관천	D450	삼천골다리 ~ 방패교	527	14	-	-	-
7	봉원천	U0.5×0.5 ~ U1.8×1.6	창천동9 ~ 신정동145	5,985	23	1	-	4
8	구기천	D250 ~ □0.8×0.6	구기동123 ~ 신영동71	3,676	59	-	-	11
9	욱 천	U0.3×0.3 ~ U1.8×1.6	교남동58 ~ 한강합류점	13,127	12	1	1	1
10	혜원사 계 곡	U0.4×0.5	평창동 혜원사 ~ 평창동 사무소	2,115	-	-	-	-
11	향동천	D800		1,047	26	-	-	3

난지천   D1,100                                   1,220     1