❏ 시설현황

○ 터 널

구 분	폭 (m)	열	연장 (m)	환기방식	조명등		소화기	비상 발전기	재방송	계약용량 (조/동)	배전반		CCTV
					등수	광 원					특고	저압
계					2,979		226				6	15	49
상도	9.2	2	568	자연	812	NA150W(308) NA250W(504)	52	200㎾	AM(6), FM(19)	195/23Kw	3	6	16
국사봉	10	2	320	자연	740	NA100W(644) NA150W(96)	60	-	AM(6), FM(19)	92/0Kw	-	1	6
난곡	10	2	360	자연	525	NA250W	48	50㎾	FM(19)	90,80/0Kw	-	4	10
산복	10	2	121	자연	196	CDM150W(48) CDM250W(148)	16	20㎾	-	46/0Kw	-	1	8
호암1	9.5	2	90	자연	288	NA250W	4	-	-	80/0Kw	-	1	5
호암2	9.5	2	581 (605)	자연	418	NA250W	46 (30)	-	FM(19)	110/0Kw	3	2	4

○ 지하차도

구 분	대방	영등포	신길	사평	잠수교 남단	동작	염곡	양재
등 수 (총:2,087 *보도등:226	292	20	304	180	207	42	496	320
	(NH250W)	(NH250W)	(CDM100W*136) (CDM250W*168)	(NH150W*56) (NH250W*124)	(MH150W*77) (FL24W*30) (FL39W*100)	(CDM100W*10) (CDM200W*32)	(NH250W)	(NH150W*58) (NH250W*262)
연 장(m)	150 (4차선)	36 (4차선)	119 (4차선)	150m (4차선)	95 (2차선)	55 (3차선)	180 (6차선)	180 (4차선)
집 수 정	61㎥ (h1.6*4.6*8.4)	180㎥ (h3.5*4*13.2)		337㎥ (h3.3*5.5*18.6)		21.5㎥ (h4.5*7*12)	392㎥ (h3*6*21.8)
배수펌프	25hp*1대 20hp*2대	25hp*3대		30hp*3대		30hp*3대	50hp*3대
토 출 량	5.0㎥/min(1) 4.5㎥/min(2)	5.0㎥/min		5.1㎥/min		7.0㎥/min	6.0㎥/min
발 전 기	143KVA(115KW)	143KVA(115KW)		143KVA(115KW)		85KVA(68KW)	170KVA(145KW)
계약전력 (조명/동력)	52/53Kw	22/64Kw	70/0Kw	66/60Kw	55/0Kw	20/52Kw	135/165Kw	92/0Kw
저 압 반	3면	4면	1면	4면	2면	2면	특2,저3면	1면
소화기	16개		8개	10개	4개		4개	9개
CCTV	19	10	2	6	6	2	6	-