□ 사업개요(중부수도-시설) - 5

○ 공 사 명 : 청계2가 교차로 ~ 청계5가 교차로 송배수관 부설공사

○ 위    치 : 관수동 152-2 ~ 종로5가 398-6 (종로)

○ 개    요 : D=400㎜, L=1,200m

○ 소요예산 : 1,900백만원

□ 사업선정 사유

○ 기존관 D600mm (1978, SP)

○ 기존관 D600mm 단수시 (대현산 65,73,66,74 소블록)인사동, 청진동 등 종로 중심상권 지역의 단수가 예상됨에 따라, 노후된 상수도관을 정비하여 맑고 깨끗한 물의 안정적 공급을 위한 사업

□ 검토결과(본부)

○

○

□ 위 치 도 (상수도 GIS 1/3000) 별도제출

금회 부설

D=400, L=1,200m

대현산1-2중블록

대현산2-2중블록

600 SP '78

600 SP '78

1350 SP '04

1350 SP '04

1000 SP '90

300 DCIP '97

600 SP '78