최근 3년간 취․정수 시설물 정밀안전진단 결과 및 조치현황

□ 취.정수장 시설물 정밀안전진단 결과 및 조치현황 (’12년 ∼ ’14년)

연도	용역명	업체명	진단 기간	사업비 (백만원)	정수장 취수장	종합 평가 (등급)	진단 후 조치 결과
							공사기간	사업비 (백만원)	업체명	보수보강내용
계 : 1건				122	(정)1개소 (취)1개소	B
‘12년	소계 : 1건			122	1개소
	영등포아리수정수센터 취정수장 시설물 정밀안전진단용역	(주)삼림 엔지니어링 (김인석)	'12.5.9 ~ 12.24	122	2 (정수장 취수장)	B	‘13.4.15~ 8. 12	46	건설플러스(주) 황판용	- 공동구 및 배수슬러지지 표면보수 236㎡, 균열보수 156m, - 철근노출부 단면복구 59㎡, V컷팅 실링보수 272m, 악세스후로아 설치 24㎡, 창호보수 3개소 누수부위 그라우팅 보수 10.7m
							‘14.4.10~8. 7	42	강표건설(주) 민기영	- 표면보수 160㎡ - 균열보수 247㎡ - 단면복구 32㎡ - 도장 446㎡ 등