연번	1				< 제281회 정례회 5분자유발언 >
< 하수도 악취 제거방안 강구 > ○ 하수도 덮개의 구멍을 통해 악취가 발생하니, 자동으로 막는 덮개 적용을 검토하기 바람.
의 원 명			추 진 부 서	작 성 자				분 류
김 경 자 (문화체육관광부, 바른미래당, 강서2)			물순환안전국 (물재생계획과)	하수관리팀장		이인규	☎2133-3794	추진 중
				담당		강청금	☎2133-3791

[ 추진경위 ]

○ 제281회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언 지적·건의사항

- 2018.6.29. 김경자 의원 발언

[ 추진내용 ]

○ 민원발생 지역, 악취 발생이 심한 빗물받이에 악취차단장치 설치

- 현재 39,527 개소(GIS 기준)에 설치되어 있으며 향후 지속 설치 예정

기존 빗물받이	악취차단장치 설치사례

[ 추진상 문제점 및 대책 ]

○ 문제점 : 유입구 축소에 따른 빗물받이 통수능 저하

- 악취차단장치는 하수악취 발산을 차단하는 효과가 있으나, 빗물 유입구 축소 및 잦은 고장으로 빗물받이의 주 기능인 원활한 우수배제 방해 소지

○ 대  책 : 악취 발생이 심한 빗물받이에 선별적으로 악취차단장치 설치

[ 향후계획 ]

○ 근본적인 하수악취 저감을 위한 하수도시설물 개선사업 확대 추진

참고자료	빗물받이 악취저감 추진현황

□ 시민 이동이 많은 곳의 악취발생 빗물받이 이설

○ 내용 : 빗물받이 위치를 조정하여 시민이 체감하는 하수악취를 최소화

○ 대상 : 횡단보도, 버스정류장, 지하철 입구에 위치한 악취발생 빗물받이

○ 실적 : ’17년 까지 1,591개소 이설 완료(’18년 741개소 이설 중)

□ 하수관로 및 빗물받이 청소

○ 민원발생 지역‧중점관리지역 등 집중 청소

○ 하수관로 내 쌓인 퇴적물에서 발생하는 하수악취 저감을 위해 관로청소 시행

□ 근본적인 하수악취 저감을 위한 하수도시설물 개선사업

○ 대상 : 공공하수도, 개인정화조 등 주요 악취발생 시설물

○ 사업내용

- 하수관로, 맨홀, 빗물받이 등 공공하수도시설물에 악취저감시설 설치

- 200인조 이상 강제펌핑형 부패식 정화조에 공기공급장치 조기설치토록 교육·홍보

하수관로 낙차완화 장치	빗물받이 악취차단장치	맨홀 인버트 맨홀 부관	토출구 스프레이

< 의원 안내사항 >
일 시	2018.7.5.	장 소	-	설 명 자	하수관리팀장
협의내용	현재 재직 중인 의원이 아니므로, 유선 상으로 추진사항을 설명드림.