집중호우대비 침수 예측시스템 마련

부서의견 : ② 현안추진

	시장요청사항 (’18. 9. 11.)
시간당 몇mm 이상의 비가 얼마나 올 경우 침수 수위까지 올라가는지 등 그간의 빅데이터 분석을 통해 침수 시간을 예측할 수 있는 시스템을 마련하기 바람

□ 최근 피해현황

○ 은평·강북·도봉·노원구 등 기습폭우로 인한 침수피해 발생

- 예상치 못한 집중호우로 저지대 및 지하주택 1,465세대 침수

- 기습폭우로 인해 비상발령 후 대응시간 부족으로 배수지원 등 곤란

○ 중랑천 동부간선도로 침수로 인한 인명사고 발생

- 집중호우로 중랑천 하천 수위가 과거에 비해 급격하게 상승

- 교통 혼잡 시간대 도로통제로 차량 대피시간 부족

□ 현 실태(침수예측시스템)

○ 집중호우 예측 정보가 정확하지 않아 선제적 대응 한계

- 대기 불안정으로 비 구름대의 이동경로 및 강수량 사전예측의 한계

○ 정확한 관측자료 부재에 따른 도시의 침수분석 한계

- 수리·수문 분석을 위한 관측지점 부족과 지점별 수위/유량에 대한 관측자료 부재

※ 침수예측시스템(`17년 기상청 산하기관 구축) : 정확도 미흡으로 활용도가 떨어짐

□ 추진방향

○ 풍수해 예측정보 기반의 선제적 대응체계 구축

- 집중호우 예측 및 분석 기술 확보, 강우별 침수시나리오 기반 대응방안 마련

○ 정확하고 신속한 재난 대비·대응을 위한 고품질 수리·수문 기초자료 구축

- 강우 및 수위자료 데이터 등의 수집·관리와 자료 분석 기술개발

작 성 자	하천관리과장 : 손경철 ☎2133-3861 치수계획팀장 : 박홍봉 ☎3862 담당 : 진학성 ☎3863

□ 추진현황

○ 국지성 집중호우 사전 예측으로 신속하고 정확한 대응체계 구축

- 서울 외곽의 강한 비구름 이동경로 사전 예측시스템 개발, 비상체계 가동

※ 서울시 강한비구름 유입경로 및 침수위험도예측 용역중(`18.4.12~`19.4.11)

○ 침수예측시스템 정확도 향상을 위한 기초자료 구축 및 방재성능 분석

- 수리·수문 기초자료의 체계적 축적·활용 및 침수취약지역 방재성능 검증

※ 서울시 방재성능 분석 및 예측시스템 개선 기본계획 용역중(`18.6.7~`19.6.6)

<관측강우 및 레이더강우 분석>	<비구름 유입경로 추적 및 침수위험도 예측>

○ 고정밀 수문레이더 기반 도시홍수 감시기술 도입(k-water)

- 서울로 유입되는 국지성 집중호우 관측 및 예측으로 신속 대응

※ 고정밀 수문레이더(2대) 기반의 실황예보(3시간) 및 강우예측기술(6시간)

기상청 대형레이더	기상청 대형레이더는 1.5km 이상 고도에서 관측하여 저층 강우 탐지에 취약	고정밀 수문레이더	국지성 집중호우가 저층(1km 내외)에서 형성되는 경우가 많아 대형레이더의 단점 보완

※ `18.10월중 K-water와 MOU체결 (스마트 도시홍수관리기술 실용화 협정서)

○ 중랑천 동부간선도로 교통통제 수위 기준 조정 용역 추진(`18.10월)

- 강수량 및 교통량, 침수수위 등과 연계한 교통통제 방안 재정립

□ 향후계획

○ `18.10월 시장 메모보고 예정