시정모니터링 의뢰서

제 목	성산대교 경관형 아치플레이트 존치여부 및 형상관련 모니터링
의뢰부서	도시안전본부 교량안전과 담당자 김귀용 (연락처: 2133-1943)
모니터링 목 적	성산대교 측면 양측으로 설치된 아치형상의 강판을 성산대교 성능개선 공사중 철거가 불가피 하므로 향후 재설치 여부 검토 및 형상에 대한 여론조사를 통하여 성능개선시 아치플레이트 재설치 여부 등 결정에 참고하기 위함
모니터 자격기준	일반시민
모니터링 주요내용	■ 사업 개요 ◦ 1980년 준공된 성산대교는 서울시 마포구 망원동과 영등포구 양화동을 연결하는 한강 횡단교량으로 2012년 실시된 정밀안전진단 결과를 근거하여 1등급교량으로 성능을 개선하는 사업 ■ 모니터링 개요 ○ 추진기간 : ‘15.2월 ○ 수요인원 : 174명 ○ 서울시민의 정서상 아름다운 교량으로 인식되어 있는 성산대교의 경관부재인 아치플레이트를 성능개선 공사 중 임시철거 후 재설치 여부 및 형상에 관련하여 서울시민의 의견 수렴 ※ 아치플레이트 : 기존 구조물 외부에 아치형태의 강판을 부착하여 트러스교를 아치교의 형태를 띄도록 한 강판(아래 사진의 원안) ※ 아치플레이트는 트러스교의 구조적 열활을 부담하는 부재가 아닌 미적인 부분을 위한 경관부재이므로 구조적으로는 불리한 부재임 ○ 모니터링 내용 ① 기존 아치플레이트 존치여부? : 존치가 좋은지 제거가 좋은지 ② 존치시 모양은? : 기존모양 또는 다른모양 추천 ■ 기 타 ○ 사전교육 실시 여부 : 미실시 ○ 모니터링 중복실시 여부 : 미중복
조사결과 활용계획	성산대교 성능개선 설계용역시 아치플레이트 재설치 여부결정에 참고