〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 한진해운홀딩스

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
한진해운 홀딩스	경보설비	○ 17층 C구역 아식스 내 회의실 감지기 선로 정상 작동토록 정비 요함(3개소) ○ 지하3층 3번 발신기 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함	2014. 3.3.	자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난설비	○ 11층 1번 전실 내 감지기 정상 작동토록 정비 또는 교체 요함(2개소)		특별피난계단의계단실및부속실제연설비의 화재안전기준 (NFSC 501A)