[별표 2] 표지판 규격 및 재질 등 (제5조 관련)

규격	재질	글씨 및 색체
가로 : 30㎝ 이상 세로 : 30㎝ 이상	· 스테인리스 스틸 발색 마감 + 엠브럼 주석주물 · 강화유리 재질	․ 서울체, 서울색 사용원칙

※ 명판의 규격, 재질, 색상은 부착되는 건물의 특성에 따라 최소 범위내에서 변경하여 설치 가능함.