시흥동113-16 건축공사장
(관리번호 시흥119안전센터-3) 작성일 2023년 3월 29일
현 황	위 치	서울특별시 금천구 시흥동 113-16
	철근콘크리트조, 일부철골조
	대지면적 3,091.97㎡	건축면적 1,817.80㎡	연면적 24,446.05㎡		지하4/지상18층		1개동
	대표자성명 전화(휴대폰)	진경용(담당자) *************		건설사/관리소장 전화(휴대폰)		㈜우남건설/강정원 *************
	근무인원	38명		작업인원		27명
	소 화 기 (간이소화용구)	30개		공정률		30 %
	건축착공신고일	2021.10.08		소방착공신고일		2023.02.02
	층별 용도	지하1층~지상1층:근린생활시설 / 지상 2층~18층 : 공동주택+업무시설(오피스텔)
화기취급	용접작업 등			인근 소방용수시설		1499호, 2175호 1498호, 3079호
우레탄 폼 작업여부	해당없음
기타 화재예방상 위험요인	콘크리트 타설 후 보양작업 시 열풍기 가동
임시소방 시설 설치 현황	소형소화기: 30 대형소화기 : 간이옥내소화전 : 비상경보장치 : 유도등: 피난유도선: 기타 :
위치도 및 사진( 사진용량 300KB 이하)
위치도(큰 위치도)				위치도(작은 위치도)
공사장 사진				공사장 사진

□ 공사 개요 및 조감도 / 평면도 및 입단면도(반드시 확보)

□ 공사진행도(반드시 확보)