< 자체점검 결과 보고서 >

식 ․ 용수분야 안전관리 자체점검 추진 및 결과보고

(기관 : 서울특별시상수도사업본부)

□ 점검개요

ㅇ 기    간 : 2014. 5. 2~ 5. 8 (7일간)

ㅇ 점검방법

- 취·정수장 분야별(수질관리, 설비분야, 시설물관리 분야, 화재 및 방호분야) 담당부서 자체 점검

ㅇ 점검내역

- 안전시설 구비·관리 여부

·소방·전기·가스·시설물 등 재난 위험 취약요소 관리실태

·비상상황 발생 시 대피유도 계획 및 장비 설치 적정성

- 안전관리 매뉴얼 구비 여부

·구성원의 역할과 책임이 지정된 문서 구비 여부

·재난대응 조직별 역할과 책임 규정 유무

·재난 현장지휘자 지정 및 부재시 후순위 승계자 지정 유무

·재난대응 유관기관간의 재난대응 협의체계

·재난현장과의 신속한 상황파악 체계

·재난별 대응 업무 List 및 업무별 수행절차서 구비 여부

- 안전관리 매뉴얼 준수 여부

·재난초기 신고접수 및 보고, 전파체계의 업무협력기관 간 적정성 여부

·위기경보 발령시 단계별 조치사항의 적정성 여부

·위기관리기구 지정 및 임무부여의 실효성 여부

·관계기관간 지원·협조체계의 적정성 여부

- 안전관리 교육·훈련 실시 여부

·교육훈련 프로그램 개발․시행 여부

·기능별 교육․훈련의 지속적 운영 여부

□ 점검결과

ㅇ 위기대응 매뉴얼은 수정사항 발생 시 수시로 정비

ㅇ 부서별, 개인별 임무 및 역할 숙지

ㅇ 비상상황 대비 유형별 모의훈련 및 위기대응매뉴얼 교육 실시

- 직원 행동절차 반복 숙달, 임무 숙지, 상황전파 등

ㅇ 일부 유관기관별 연락처 및 지원 협조 체계 미비

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 재난유형별 위기대응 현장조치 행동매뉴얼에 상황별 직원 세부역할 등 보완조치

ㅇ 직원 비상연락망 및 관계기관 연락망, 긴급복구업체 비상연락망 등 최신화 및 보완

ㅇ 맛.냄새 물질(지오스민등) 다량 발생시 수질 관리 선제적

대응 방안 대책 보완

- 취수장 분말활성탄 투입설비 및 여과지 입상활성탄 접촉조 운영

ㅇ 정수 시설 보안 장치 강화

- 염소실 이중 시건장치 설치, 약품실, 여과지동 등

ㅇ 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조(소방점검)에 의거 외부 소방설비 전문업체와 종합정밀점검 실시

ㅇ 안전교육 실시 및 개인별 임무 교육 강화(분기 1회 이상)

붙임 : 4. 식․용수분야 재난․안전점검표 1부.

식․용수 분야 재난․안전 점검표

□ 기관명 : 서울특별시상수도사업본부

단 계		중점 점검사항	점검결과
예방 및 대비		○“식용수분야 위기대응 행동메뉴얼” 비치여부	비치완료
		○ 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부	실시
		○ 비상 상황을 가정한 훈련 실시 여부	실시
		○ 유관기관 및 직원 비상연락체계 정비여부	정비
		○ 시설물 정기점검 등 적정 관리 여부	적정관리
대응	관심 • 주의 • 경계단계	○ 징후 감시체계 적정성
		- 이상 징후 발견을 위한 설비 및 장비 적정 가동․운영 여부(자동수질측정기, 생물경보시스템,간이수질측정기)	적정운영 (실시간 감시 및 알람 설정운영)
		-사고인지 및 신고접수 시 현장에 수 분내에 접근하여 사진 및 동영상 촬영 등 사고원인 파악을 위한 인원 장비 보유 여부	인원․장비 확보 (디지틀카메라 등)
		○신속․적절한 상황보고체계 적정성	-
		-주관기관 및 유관기관(전화번호, 담당자)전파 보고체계 현실화 여부	적정
		-현재의 상황, 위기경보, 향후 조치계획, 협조 요청 사항 등 초동․중간 및 최종보고 적정여부	적정
		○ 사고발생에 따른 오염물질 종류, 인근 취․정수장 영향 확인 여부	인근 정수장 연계 (유선․메일 전파확인)
		○ 비상시 대체수단․예비시설 및 물품 마련 여부	확보
		○ 원수․정수 수질분석(분석장비 적정 가동 포함)계획	수립완료 및 적정 운영
		○ 대국민 홍보계획 적정 여부	-
		-발생상황, 대응내용, 수질의 안전성, 향후계획등	적정
대응	심각 단계	○ 급수중단시 우선 중단 시나리오 마련 여부	적정
		○ 우선 중단계획(대상,시기 등) 적정성	적정
		○ 비상급수계획 마련 여부	-
		-수량 확보 대책(단계별 제한급수, 타 수계와 연계검토,비상급수 개발, 급수차량 등) 수립여부	계획 수립 및 대체급수 가능
복구 및 수습		○ 긴급 복구계획 마련 여부	-
		- 복구업체, 자재 확보 등	업체․장비 확보
		○ 주민에 대한 사전(후) 홍보계획 수립여부	수립
		○ 보건대책(관내 보건소 및 병원 등을 통한 급수구역 주민 역학조사)필요성 검토 여부	필요