신기술 사후평가서(3회차)

1. 신기술 및 공사개요

신 기 술 명	상・하수관에 PE라이너를 삽입하는 비굴착 전체보수공법(PPR공법)(지정번호 : 환경신기술 제273호)
발 주 기 관	강남수도사업소(시설관리과)	점 검 일 자(점검차수)	2015.1.7.(3회차)

2. 자체점검 및 평가결과

점검결과(하자발생 여부, 품질상태 등)			□ 발생 ■ 미발생
➊ 3회차 가. 공 사 명 : 무지개아파트~서초구청간 송배수관 정비공사 나. 공사기간 : 2013. 7. 1 ~ 2013. 11. 27 다. 도 급 액 : 1,098,568,000원 라. 공사개요 : D=900mm / L=647m(비굴착갱생) 마. 점검결과 : 중간 및 분기변실 육안 점검 결과 하자발생 없음, 특이사항 없음
다른 공사현장에 추천 여부 및 그 사유(전차 대비)				■ 추천 □ 미추천
※ 추천 또는 미추천 사유 : 하자발생이나 급수운용상 문제점 없어 신기술 적용 효과가 유지됨
금회점검시 문제점 및 개선요구사항		특이사항 없음
기타 참고사항

점검자     부서 : 급수운영과  직급 : 시설주사보    성명 : 최덕환 (서명)

부서 : 급수운영과  직급 : 시설주사보    성명 : 권기섭 (서명)