신내 환승역 퇴행선 설치 방안

□ 현 황

○ 위    치 : 6호선 신내차량기지 내

○ 공사기간 : ’17.10월 ∼’19.11월 (개통예정 : ’19.12월)

○ 신내 환승역선로 : 단선배선

□ 문제점

○ 전동차가 움직이지 못하는 치명적인 고장이 발생할 경우 전동차가 Y선 또는 기지내에서 회차할 곳이 없어 전동차가 신내역(임시환승역)에서 검수고로 향하는 입출고 방법 어려움

○ 전동차 차량교환시 기지내에서 예비차량 출고 및 고장 차량 입고시 적정시간 확보 어려움

□ 퇴행선 방안

○ 대안 1. 신내역(환승역)에서 검수고로 입고될수 있는 선을 추가로 설치

- 기술사업소 의견 : 현실적 불가능 답변

○ 대안 2. 신내 환승역부터 이면도로 활용하여 도로면 위에 설치(약 200m)

관리동

도로면위 레일 위치	도로면위 레일