서울특별시공고 제2015-1912호

신림선 경전철 민간투자사업 건설을 위한 도시계획시설(철도) 결정에 관한 도시관리계획(안)을 수립하고 주민의견을 청취하고자 국토의 계획 및 이용에 관한 법률제28조 및 같은법시행령제22조에 따라 다음과 같이 열람공고 합니다.

2015년 10월 22일

서 울 특 별 시 장

도시관리계획(안) 열람공고

1. 열람기간 : 공고일 다음날로부터 14일간

2. 열람 및 의견제출 장소

◦ 서울특별시 도시기반시설본부 도시철도계획부(☏02-772-7146)

◦ 남서울 경전철(주)(☏ 070-7464-6570)

3. 도시관리계획(안)

가. 도시계획시설(철도) 결정 조서

◦ 본선(철도)

구분	시설명	시설의 세 분	위 치			연장 (m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
			기점	종점	주요경과지
신설	철도	도시철도 (신림선)	영등포구 여의도동 56번지 일원 (9호선 샛강역)	관악구 신림동 211번지 일원 (서울대학교)	대방역 (1호선), 신림역 (2호선), 보라매역 (7호선), 샛강역 (9호선)	7,760	78,179.7		* 철도 일부중복 (1호선 대방역, 2호선 신림역, 7호선 보라매역, 9호선 샛강역) * 학교 일부중복 (서울공업고등학교, 서울삼성고등학교) * 공원 일부중복 (여의도 자매공원, 보라매공원, 관악산도시자연공원)

◦ 정거장(철도역)

구분	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
신설	철도	도시철도 (101정거장)	영등포구 여의도동 56번지 일원	1,559
		도시철도 (102정거장)	동작구 대방동 117-7번지 일원	1,993
		도시철도 (103정거장)	동작구 대방동 466-41번지 일원	2,503.5

구분	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
신설	철도	도시철도 (104정거장)	동작구 대방동 466-49번지 일원	1,971.4
		도시철도 (105정거장)	동작구 신대방동 395번지 일원	2,261
		도시철도 (106정거장)	동작구 신대방동 395-61번지 일원	2,480
		도시철도 (107정거장)	관악구 봉천동 985번지 일원	2,889.8
		도시철도 (108정거장)	관악구 신림동 1467-10번지	2,954.1
		도시철도 (109정거장)	관악구 신림동 92-32번지 일원	1,932
		도시철도 (110정거장)	관악구 신림동 110-10번지 일원	1,737
		도시철도 (111정거장)	관악구 신림동 210번지 일원	2,498

◦ 차량기지

구분	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
신설	철도	도시철도 (차량기지)	동작구 신대방동 395번지	12,073

나. 입체적 도시계획시설결정 조서

구분	시설명	시설의 세 분	위 치		구분	규모	최 초 결정일	비 고
			기점	종점
신설	철도	도시철도 (신림선)	동작구 대방동 504번지	동작구 대방동 98-8번지	길이	75.0m		본선터널 0km480~ 0km560
					폭	11.0m
					높이	해발고도 19.89m~최고24.19m
신설	철도	도시철도 (신림선)	동작구 대방동 106번지	동작구 대방동 106-2번지	길이	10.0m		본선터널 0km620
					폭	11.0m
					높이	해발고도 18.80m
신설	철도	도시철도 (신림선)	동작구 신대방동 370-1번지	동작구 신대방동 370-1번지	길이	20.0m		본선터널 2km700
					폭	11.0m
					높이	해발고도 8.05m

구분	시설명	시설의 세 분	위 치		구분	규모	최 초 결정일	비 고
			기점	종점
신설	철도	도시철도 (신림선)	관악구 신림동 1641-69 번지	관악구 신림동 1641-82 번지	길이	50.0m		본선터널 5km300~ 5km350
					폭	0m~1.0m
					높이	해발고도 최저 9.63m~최고9.85m
신설	철도	도시철도 (신림선)	관악구 신림동 407-23 번지	관악구 신림동 407-23 번지	길이	5.0m		본선터널 6km120
					폭	0m~1.0m
					높이	해발고도 9.39m
신설	철도	도시철도 (신림선)	관악구 신림동 406-88 번지	관악구 신림동 406-88 번지	길이	2.0m		본선터널 6km230
					폭	0m~1.5m
					높이	해발고도 8.90m
신설	철도	도시철도 (신림선)	관악구 신림동 131-27 번지	관악구 신림동 131-30 번지	길이	40.0m		본선터널 7km120~ 7km150
					폭	0m~0.4m
					높이	해발고도 최저 10.20m~최고10.33m

4. 관계도서 : 열람장소 비치 도서와 같음

5. 본 도시관리계획(안)에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 열람장소에 서면으로 의견서를 제출 할 수 있습니다.