품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)               점검일 : 2019. 7. 16.~ 17.

점검항목	점검사항	점검결과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)에게 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람. (최근 교육실적 없음)	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 교육 실시 후 교육훈련의 효과성 평가를 실시하고 교육결과보고서에 첨부하기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해 공장검사계획을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 자재가 반입될 수 있도록 자재공장별로 구분하여 계획/실적관리를 하기 바람. (2019년도 공장검사 계획 보완)	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 점검일 현재 주간단위로 환경점검을 실시하고 있는 것을 일일 환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 복공판 상부에 발전기 및 탄산가스통이 인접하여 보관되어있어 안전사고 방지를 위하여 누수방지 및 탄산가스통을 분리하여 보관.(내부전기시설에도 누수방지 필요) ◦ 정거장 내부에 가설 기둥설치 후 장비운행 등의 시공성 확보를 위하여 일부 가로 보강재가 미설치 되어 있어 안전사고 방지를 위하여 기둥에 대한 안전성 검토 확인이 필요하고 내부 가시설 중 기둥간격이 넓어 상부에 대한 안전사고를 방지하기 위하여 최대지간부에 대한 구조적인 안전성을 확보할 수 있는지 검토 또한 필요함.	시정 검토
※ 본 점검결과는“신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)”의 시공자인 ㈜한화건설과 감리자인 ㈜신성엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.