□  현황도

차고지·가로공원(지상) + 차고지(B1) + 저류조 (B2)
평면도(지상층)		평면도(지하1층)
지상층(공원계획)	단 면 도
버스주차 : 104대 (지상: 60대 + 지하: 44대)			사업비 628억원
일반주차 : 19대(지상4대 + 지하15대)
저류용량 21,000㎥ ~ 35,000㎥(H=3.0 ~ 5.0)