품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 신문로 복합개발 리모델링 공사                               점검일 : 2019. 7. 9.~ 10.

점검항목	점검사항	점검결과	판정
3. 책임과 권한	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 업무분장 결재일이 누락되었으니 추가 기록하고 직원 발령 때는 즉시 업무분장 실시하여 개개인에 대한 책임과 권한이 명확히 부여되도록 운영하기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 중점품질관리자 교육과정은 별도 구분하여 계획하고 공사참여자(협력업체 근로자) 교육실시 후 결과보고서 작성하기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검을 실시하고 주간단위로 환경영향 조사 보고서를 작성 감리의 확인을 받기 바람(대기, 수질, 소음, 진동, 폐기물 분야)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 최상층 옥상난간 설치 시 방수턱 상부에서 법적 기준을 준수 요망. ◦ 세대내부 경량벽 틀 시공 시 고정 핀 부착 철저. ◦ 천정 및 외벽 단열(내화) 뿜칠 결손 부 보완 후 후속마감 요망. ◦ 지하주차장 보호 블록 시공 시는 상부에서 블록 나누기 실시 후 시공할 것. ◦ 계단실 ELEV실 벽체 오픈구간 구조 검토 요망. ◦ 콘크리트 표면 잡철물 제거 후 마감 시공. ◦ 세대 차음벽 샘플시공 후 사전 차음 측정. ◦ 층간 소음 측정(진동) 샘플 시공 후 사전 진동 측정 ◦ 계단 콘크리트 모서리 파손 부위 보수 보강 철저.	시정 검토
※ 본 점검결과는“신문로 복합개발 리모델링 공사”의 시공자인 대림산업(주)과 감리자인 ㈜범씨엠건축에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다. - 적 합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족 - 부 적 합 : 품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항 - 시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.