신설 소화전 설치 예정지

연번	위 치(신주소)	통행장애 여부	소화전 식 별	인근 소화전 거리	상수도 배관구경	상수도 배관과의 거리	도로포장 상 태	지역별 현 황	소유주체 여부
1	신대방16가길 29	불가지역	지하식	60m	250mm	2m	아스팔트	소로	시유지
2	동작구 국사봉12길 16	곤란지역	지하식	80m	100mm	2m	아스팔트	소로	시군구지

이설 소화전 설치 예정지

연번	위 치(신주소)	통행장애 여부	소화전 식 별	인근 소화전 거리	상수도 배관구경	상수도 배관과의 거리	도로포장 상 태	지역별 현 황	소유주체 여부
1	동작구 서달로13길 2 인근	곤란지역	지하식	50m	150m	2m	아스팔트	소로	시도유지

※ 이설 사유 : 서달로 13길 5-2 (노들사철탕 앞) 상기 소화전 2418호 출수 시 앞 건물과 근접하여 소방용수가 벽면을 통해 건물내부로 유입 확인 · 이설필요

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	위 치(신주소)	소화전 식 별		상 수 도 배관구경	상수도배관 까지의거리	도로포장 상 태
1	동작구 신대방16가길 29	지하식		250mm	2M	아스팔트

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	위 치(신주소)	소화전 식 별		상 수 도 배관구경	상수도배관 까지의거리	도로포장 상 태
2	동작구 국사봉12길 16	지하식		100mm	2m	아스팔트
주변상세도			주변사진(주변사진상에 신설예정지 표기)

소방용수시설 이설 예정지 위치도

연번	위 치(신주소)	소화전 식 별		상 수 도 배관구경	상수도배관 까지의거리	도로포장 상 태
1	동작구 서달로13길 2 인근	지하식		150m	2m	아스팔트
주변상세도			주변사진(주변사진상에 신설예정지 표기)