서울특별시고시 제2015 - 177호

도시계획시설(하수도) 변경결정 및 지형도면 고시(안)

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조(도시관리계획의 결정) 및 같은 법 시행령 제25조(도시관리계획의 결정)의 규정에 따라 다음과 같이 도시계획시설(하수도)을 변경 결정하고, 같은 법 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 함께 고시합니다다.

2015년  6월   일

서울특별시장

1. 결정취지

침수 피해지역인 강서, 양천 가로공원길 일대의 수해예방을 위해 도시계획시설(하수도)로 결정된 신월 빗물저류배수시설에 대하여 저류용량 확대(182,350㎥→320,000㎥)를 통해 침수피해 예방 기능을 증진시키기 위한 변경 사항임

2. 도시계획시설 변경결정 및 지형도면

가. 도시계획시설(하수도) 변경결정조서

구분	시설명	위 치			연장 (m)	면적 (m2)	최초 결정일	비고
		기점	종점	주요경과지
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	곰달래사거리 화곡고가교 율창아파트 목동로 코끼리맨션	4,588	41,406	서울특별시고시 제2013-441호 (2013.12.9)	하수저류시설 (도로,공원중복)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	곰달래사거리 화곡고가교 율창아파트 목동로 코끼리맨션	4,616	51,777	-	하수저류시설 (도로,공원중복)

나. 도시계획시설(하수도) 입체적 변경결정 조서

구분	시설명	위 치		입체적결정 규모		최초 결정일	비 고
		기점	종점	높이(해수면 기준)(m)	면적(㎡)
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -19.12 ~ -47.58 • 길이 : 4,588 • 폭 : 5.6 ~ 9.1	38,388	서고시 제2013-441호 (2013.12.19.)	수직구제외 (3,018㎡)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원로)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -18.27 ~ -48.15 • 길이 : 4,616 • 폭 : 7.1 ~ 11.6	48,782	-	수직구제외 (2,995㎡)

다. 도시계획시설(하수도) 변경결정 사유서

시설명	변경내용	결정사유
하수도	• 연장 : 4,616m • 면적 : 51,777m2	▪ 저류배수터널 및 유도터널의 직경 확대를 통해 저류용량을 증대(182,350㎥→320,000㎥)시켜 수리안정성 확보와 침수피해 예방효과를 향상시키기 위함

3. 관계도면 : 붙임참조

※ 붙임 지형도면 등은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없음

4. 열람장소

서울특별시 하천관리과(☎ 2133-3870), 서울특별시 시설계획과(☎ 2133-8407), 양천구 균형개발과(☎ 2620-3519), 강서구 도시계획과 (☎2600-6842)에 각각 관계도서를 비치하여 열람하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면은 서울도시계획포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

▶ 도시계획시설(하수도)결정사항 및 지형도면(기정)

강 서 구

양 천 구

하수도1

저지수직구1

고지수직구

저지수직구2

환기수직구

▶ 도시계획시설(하수도)결정사항 및 지형도면(변경)

강 서 구

양 천 구

하수도1

저지수직구1

고지수직구

저지수직구2

환기수직구