투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울재사용플라자 건립공사, 어린이병원삼성발달센터 증축공사, 서남권50+캠퍼스건립공사, 서울소방행정타운 건립공사, 서울기록원 건립공사, 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링 공사, 도심권50+캠퍼스 및 복지타운 건립공사, 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사, 서울 창업허브 조성공사, 성동소방서 신축공사, 북부여성창업플라자 조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	신재생에너지(지열) 시공관리 철저 지시

1. 신재생에너지센터 신재생에너지보급실-2798(2016.10.24.)호와 관련입니다.

2. 지열설비의 보어홀 그라우팅 시 재료(벤토나이트, 실리카샌드)를 지열에너지 시공기준(신재생에너지센터 공고)대로 혼합비율을 준수하지 않고 임으로 교반한다는 지적이 제기 되고 있습니다.

3. 이 경우 그라우팅 재료가 지하로 유실되어 지하수가 오염되고   지중 열전도도 효율저하 등으로 지열 설비의 정상가동이 어렵게 되는 상황에 이르게 되는 등 지열에너지 이용에 있어 그라우팅 작업이 매우 중요합니다. 이에  따라 별첨과 같이 지열(수직밀폐형) 시공기준을 발췌하여 송부하니 책임건설사업관리기술자는   시공기준 이행여부를 점검하고 부실시공시 재시공 조치 등 지열공사 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

첨부 1) 지열(수직밀폐형) 시공기준

2) 관련 공문(신재생에너지센터) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관			열빛총괄과장			설비부장
협조자	환경설비과장			건축설비과장			녹색성장과장
시책사업과장
시행	설비부-16658	(	2016.10.27.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	keun@seoul.go.kr	/	대시민공개