교통신호제어기 점검결과

(서남권역)

점검자	권춘혁	점검일자	2014.07.28	설치일자	2001년 11월
관할區	양천구 신정동	교차로명	신트리고개(보)	제조사	JWI-5000A (주)진우산전
점검결과	○전송선 노후화 및 절연(저항Ω) ○제어기에서 통신단자대에서 가공으로 전송선(삐삐선)으로 선로 구성 되으며 전송선 결선 및 테이핑처리 부분적 많음 ○생태이동통로 안으로 전송선 단자까지 가공으로 연결상태
요청 사항	○전송선 공사건(약 200m)
현장 위치도(거리 및 작업 루트)
제어기 단자

TGI 위치도(거리 및 작업 루트)

단자

약200m

제어기

현장 사진(작업루트)
제어기	전송선
전송선 전송선
	단자