□ 공기호흡기(신형) 용기 실험

1차(온도)/ 시각/ 결과	2차(온도)/ 시각/ 결과	비 고
-6도/ 새벽3시/ 교체 불가 (원인: 고압조정기 파란색 플라스틱 부위가 얼어 눌러지지 않아 용기 탈·장착이 안됨)	-6도/ 새벽6시/ 교체 불가 (원인: 고압조정기 파란색 플라스틱 부위가 얼어 눌러지지 않아 용기 탈·장착이 안됨)

□ 공기호흡기(신형) 용기 탈·장착 실험 사진

1차 실험	2차 실험