2018 실버천사단 절전꾸러미 구성

품목	사진	내용
에어컨 실외기 차양막 (개소당 1개)		제조사:적정기술협동조합 제품명: 에어컨 실외기 차양막 재질: 차양막-알루미늄호일 폴리에틸렌 에어캡 알루미늄호일 폴리에틸렌, 압연강판 보조고정막대: 저밀도 폴리에틸렌 고정끈, 버클: 나일론, 폴리프로필렌 제품중량: 180g 제품규격: 100cm×50cm 기본특징: 내부에 금속 지지대 3개를 넣어 눈, 비바람과 외부 압력에도 차양막의 모양이 유지됨 6개의 구멍이 뚫려있어 실외기 크기에 따라 끈이 통과하는 위치를 변경시킬 수 있음 4중 단열재와 금속 지지대를 합체, 가볍고 돌돌말거나 접을 수 있어 이동과 보관이 용이함
멀티탭(대) (개소당 3개)		제조사: 그린발전소 제품명: 개별멀티탭 절전형 4구 제품규격: 개별4구/2.5m 기본특징: 불에 강한 난연성 재질 감전예방 접지극 국내생산 안전케이블 정격전압, 소비전력: 250V, 16A 대기전력 제로 양극차단 스위치 개별 전력차단 스위치
멀티탭(소) (개소당 2개)		제조사: 그린발전소 제품명: 개별멀티탭 절전형 2구 제품규격: 개별2구/1.5m 기본특징: 불에 강한 난연성 재질 감전예방 접지극 국내생산 안전케이블 정격전압, 소비전력: 250V, 16A 개별 전력차단 스위치
절수기 (개소당 2개)		제조사: 소프롱 제품명: 수도꼭지 절수기 제품규격:24mm/서스스테인레스/황동(크롬도금)/실리콘/폴리프로필렌/실버 기본특징: 바디,살수판,필터,감압장치,실리콘팩킹 간편하고 손쉬운 설치 및 분리기능 뛰어난 절수효과로 수도세 절감 연료비 절감 감압장치로 일정한 수압으로 출수가능 세면대용/샤워수전용/주방용수전 호환
절전타이머 (개소당 2개)		제조사:신성계전 제품명: 24시간절전타이머 제품규격:75×80mm 정격용량: AC220V/60Hz 조정핀수량: 96개(1핀당 15분씩) ON/OFF단위: 1핀당 15분씩 설정가능 기본특징: 우측 스위치버튼으로 타이머모드와 콘센트모드로 조정 24시간 단위로 프로그램 쉽고 편리한 세팅 출고전 100% 테스트
음식물탈수기 (개소당 1개)		제조사: 미르푸르 제품명: 핸드윙 제품규격:원통지름 14.5/원통높이-7.5cm 핸드링-19.5cm 배수구 1335~140mm가능 재질: 황동/PC 외 기본특징: 싱크대 음식물 수동탈수기 간편,편리,청결 항균제사용 손으로 누르기만 하면 간단히 회전탈수 신 감각의 아이디어 상품 상품 수명 반영구적 쓰레기양 대폭 감소 황동/폴리카보네이트 재질 사용 내구성,내열성,회전성능 최고

※ 각 경로당 별 물품 직접 배송 및 설치, 사용법 설명 안내 예정