소방행정타운 주변 기반시설 조성공사 실시설계 검토의견

□ 자료요청

1.소방행정타운 설계를 위한 현황측량시 기반시설과의 연계를 위한    현장 주변에 SH공사에서 사용하였거나 포설한 기준점 위치와 기준   점에 대한 좌표 및 지반고에 대한 자료 요청

2.현재 단지내 우수처리를 위해 설치한 침사지 및 우수의 하천 방류를 위해 설치한 우수관의 우수계산서 자료 요청

□ 공사요청

1.소방행정타운의 부지 계획고와 우측 하천제방 상단의 레벨차이 극복을 위한 사면안정대책 및 법면부의 토사유출 방지대책(법면녹화 등) 요청

2.물푸레1교 설치계획고와 소방행정타운의 현 지반고간의 고저차(약 2m)가 발생하므로 소방행정타운 대지로 공사 차량 진․출입이 가능하도록 교량 시점부 및 교량 주변에 전반적으로 완만한 추가 성토 요청

3.소방행정타운 부지내에 설치 예정인 오수관로에 단지내 오수관로 접합이 가능하도록 오수맨홀 추가가 필요하며, 맨홀 높이는 물푸레1교 설치계획에 따른 소방행정타운 부지 추가 성토 높이로 설치 요청

4.종합의료시설 착공이 2014년 12월 초순에 예정되어 있고, 종합의료시설 착공 시 소방행정타운 부지로 차량 및 인원 출입이 불가능 하므로 물푸레1교 준공 시 까지 소방행정타운 부지에 접근 가능한 가설교량 요청