현 장 실 정 보 고 서

이준 100-39                                                       2014.  11.   .

수 신 :  강동 수도사업소장

참 조 :  시설관리과장

제 목 :  석촌동 2-1호 CIP80mm 노후관 실정보고

• 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)

상기 공사를 예의 시공중 따로붙임과 같이 현장실정을 보고하오니 조사후 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 현장확인 점검내역 1부

2. 위치도 1부.

3. 현장사진 1부. 끝.

(주)  이 준 엔 지 니 어 링

감독대행자	오 의환 인

현 장 확 인 점 검 내 역
공 사 명	2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기계속공사)
위 치	석촌동 2-1호 앞
점검일자	2014. 11.	점검자	오 의환
현장확인 점검내용 0 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사(장기 계속공사) 와 관련하여 송파구 석촌동 2-1호(누수 581) 누수발생으로 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다. - 아 래 - □ 현황 및 누수원인 0 동 지번 누수 확인결과 CIP80mm임 □ 감독대행자 의견 0 상기와 같은 실정으로 0 노후관 CIP 80mm에 대해서는 지역담당 이첩 현장을 면밀히 조사 후 처리함이 타당하다고 판단됩니다.

누수복구 현장점검 사진
	위치 (공사명)			석촌동2-1								사진설명					누수발생
	위치 (공사명)			석촌동2-1								사진설명					80mm 맹판설치
														1