소방차 통행불가(곤란)지역 실태조사서

Ⅰ		000소방서 현황[예시-서별현황 기재-변경사항 기재

□ 용도별 현황[8.0% / 서울시 대비]

계	주거 지역	전통 시장	영세 밀집	고지대	상업 지역	목조 밀집	한옥 보존 지구	공업 지역	공장 밀집	기타
38	13 (34.2%)	1 (2.6%)	5 (13.2%)	5 (13.2%)	11 (28.9%)	0 (0.0%)	2 (5.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.6%)

※ 기타 : 일부 한옥형태의 주거가 있는 지역

Ⅱ		용도별 기본현황[예시]-용도별 수량 전체 작성

□ 영세밀집 [5개소 (4.2%)]

연번	진입불가 구간명	장애물 현황		소방용수 현황				비고
		수량	장애물 유형	소화전		비소장치
				지상	지하	일체	분리
1	강남구 양재대로 14길 일대 (구룡마을 4, 6, 7B지구)	14	계단2, 전신주4, 진입협소3, 상시주차2, 급경사2	8	0	8 (호스릴 8)	0	비소 일체형중 8개 전부 호스릴
2	강남구 선릉로 18길 일대 (달터근린공원 - 1, 2지구)	7	근린공원내 단지	0	6	3 (호스릴 8)		〃

Ⅲ		실태조사 세부내용

□ [영세밀집]-1 : 구룡마을(화재경계지구) - 강남구 양재대로 14길 일대

○ 기본 현황

유형	면적 (㎡)	대상물		세대수	인구수 (명)	중증 거동 불편자(명)	지역 거주 의소대원(명)
		특정	일반
주거밀집	108,854	33	211	1,796	4,849	12	상계 2.5
지역특성	고지대 주거 밀집지역
도로장애물	14개소 (계단 2, 전신주 4, 급경사 2, 진입협소 3, 급코너 3, 상시주차 2)
기타사항

□ 위치도 및 출동로

[소방서(안전센터)에서 현장까지 출동로 표시]

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 전경사진

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 위치도

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
마을 회관 진입로 1		자치 회관 입구 2
8지구 진입로		고물상 입 구

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
장애물 ①		장애물 ②
장애물 ③		장애물 ④

[영세밀집]-1 : 구룡마을 (화재경계지구) → 장애물현황
장애물 ⑤		장애물 ⑥
장애물 ⑦		장애물 ⑧

□ 실태조사 결과 [예시-용도별로 수량 전체 모두 작성]

○ [영세밀집]-1 –구룡마을(화재경계지구)[개선방법 가능사항 파란색으로 작성]

장애물 연 번	장애물 현황		비고
	유형	개선방법
장애물 ①	가건물 및 상부 가림막	재개발시 개선 가능	재개발 예정
장애물 ②	나무	- 유관기관 및 주민과 상의 후 나무 절단	〃
장애물 ③	급커브 및 급경사	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ④	지붕처마 및 철 구조물	- 거주민과 상의 후 구조물 제거 (지붕처마 제거불가)	〃
장애물 ⑤	지붕처마 및 전신주	지붕처마 : 주민과 상의, 처마 일부제거 가능여부 파악 전신주 : 한전과 협의하여 이설추진	〃
장애물 ⑥	지붕처마	재개발시 개선 가능	〃
장애물 ⑦	다리 폭 협소	유관기관에 소방차 통행가능토록 협조 요청	〃
장애물 ⑧	도로폭 협소	재개발시 개선 가능	〃
기타	장애유형	유관기관에 장애유형 공문발송 및 개선대책 요구	00구청, 한전 등

소방차 진입곤란 아파트 관리카드

※ 소방차의 진입이 곤란한 아파트만 작성(자체관리)

□ 일반현황

관 할 소방관서	○○소방서 ○○119안전센터
관리번호	소방서 및 센터별 관리번호 부여(○○○소방서 - (센터번호 자체부여) - (일련번호)
주 소	행정구역상의 주소를 기재
관리자 (전화번호)	관리사무소 또는 운영위원회 책임자 성명/전화번호 기재		소방차 전용주차선	설치(설치/미설치로 구분)
동수/세대	동 / 세대		진입불가 구역 길이	m
진입곤란 사유		진입로협소,구조물 설치,전용주차구역설정여부, 곡각지(모퉁이) 협소, 주차 등 실제 대형펌프차를 활용 진입가능여부를 확인하고, 진입이 불가한 경우 도로의 폭을 기재하고 기타 사유가 있을 경우에는 상세히 기재

□ 위치도 및 전용주차구역 전경

《위 치 도》		《주차구역 전경사진》 ※ 대형 펌프차/특수차(고가/굴절차) 실제진입 후, 곤란한 구간을 중심으로 촬영 ※ 진입곤란구간이 다수일수 모두 사진촬영 (“별도붙임” 가능)

소방차 진입불가(곤란) 학교시설 관리카드

※ 소방차의 진입이 곤란한 학교만 작성(자체관리)

□ 일반현황

관 할 소방관서	○○소방서 ○○119안전센터
관리번호	소방서 및 센터별 관리번호 부여(○○○소방서 - (센터번호 자체부여) - (일련번호)
주 소	행정구역상의 주소를 기재
관리자 (전화번호)	행정실장 및 행정실 성명/전화번호 기재		관할교육청	담당자
				전화번호
건물개요	층 / 동		진입불가 구역 길이	m
진입곤란 사유		진입로협소,구조물 설치, 곡각지(모퉁이) 협소, 고가/굴절 전개 여부 등 실제 대형펌프차를 활용 진입가능여부를 확인하고, 진입이 불가한 경우 도로의 폭을 기재하고 기타 사유가 있을 경우에는 상세히 기재

□ 위치도 및 전용주차구역 전경

《위 치 도》		《주차구역 전경사진》 ※ 대형 펌프차/특수차(고가/굴절차) 실제진입 후, 곤란한 구간을 중심으로 촬영 ※ 진입 곤란 구간이 다수일수 모두 사진촬영 (“별도붙임” 가능)

소방차 진입곤란 거주자 우선주차구역 관리카드

※ 소방차의 진입이 곤란한 거주자 우선주차구역만 작성(자체관리)

□ 일반현황

관 할 소방관서	○○소방서 ○○119안전센터
관리번호	기초자치단체에서 부여한 관리번호가 있을 경우 기재
주 소	행정구역상의 주소를 기재
관리형태	직접 또는 위탁 지자체의 운영형태		관리자 (전화번호)	지자체의 관리부서 및 위탁업체명 전화번호 기재
주차가능대수(구획수)	대		우선주차 구역 길이	m
진입곤란 사유		도로 폭 협소(직선 6m 미만, 곡선 8m 미만) 실제 대형펌프차를 활용 진입가능여부를 확인하고, 진입이 불가한 경우 도로의 폭을 기재하고 기타 사유가 있을 경우에는 상세히 기재

□ 위치도 및 전용주차구역 전경

《위 치 도》		《주차구역 전경사진》 ※ 대형 펌프차 실제진입 후, 곤란한 구간을 중심으로 촬영

참고) 소방차 진입곤란 거주자 우선주차구역 예시

교차로 곡각지(모퉁이) 거주자 우선주차구역으로 인한 소방차 진입장애 사례

도로 양쪽 거주자 우선주차구역으로 인한 소방차 진입장애 사례