2018년도 제21차  교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 일   시 :  2018. 8. 13.(월) 15:00

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2018-14	당산지구중심 지구단위계획 결정(변경) (영등포구 당산동 5가 16-7번지 일대)	영등포구	㈜비전도시연구소	변경	보완	영등포구 (도시계획과)
2018-43	개포 주공4단지 주택재건축 정비사업 (강남구 삼성로 14번지 일대)	개포 주공4단지 주택재건축 정비사업조합	㈜동해종합기술공사	변경	수정 의결	강남구 (주택사업과)
2018-04	둔촌주공아파트 주택재건축 정비사업 (강동구 둔촌동 171번지 일대)	둔촌주공아파트 주택재건축 정비사업조합	㈜에이디엘이앤씨	보완	수정 의결	강동구 (주택재건축과)

2018년도  제21차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 당산지구중심 지구단위계획 결정(변경)

(영등포구 당산동 5가 16-7번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 8. 13.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 128,987㎡

○ 사업기간 : ~2029년

○ 사  업  자 : 영등포구

○ 수립대행자 : ㈜비전도시연구소

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 양평로의 교통량과 보행량을 고려하여 양평로 운영계획을 제시할 것 - 양평로의 보도를 축소하여 차도를 확장한 사유제시 - 현재 양평로의 전면공지를 조사할 것 - 양평로에 보도를 확보할 것 - 양평로의 차로를 재배분할 것 - 좌회전을 허용하여 신호운영을 재계획할 것 - 양평로의 보도부속형전면공지에 보행지장물을 설치하지 않도록 하고, 보도로써의 기능을 담보할 수 있도록 유지관리 주체를 정할 것 ○ 당산역사거리 6,7번 출구 사이의 도로입구는 폐쇄하고 주변도로 운영계획을 제시할 것 ○ 사업지내의 1.5m, 1.8m 등 4m이하 도로 주변의 대지는 건축행위를 할 수 있도록 정비할 것 ○ Ⅱ-11, Ⅱ-10, Ⅱ-9 지구 동쪽 도로가 3m이므로 주변의 도로와 연계하여 재계획할 것

○ 의결내용 세부명세

2018년도  제21차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 개포 주공4단지 주택재건축 정비사업(변경)

(강남구 삼성로 14번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 8. 13.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 142,627.60㎡ (연면적 649,229.45㎡, 지하4층~지상25층, 3,359세대)

○ 사업기간 : ~2020년

○ 사  업  자 : 개포 주공4단지 주택재건축 정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜동해종합기술공사

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 사업지주변의 신호운영을 재계획할 것 - 삼성로4길, 영동대로3길 등 단지내도로의 교차로는 무신호교차로나, 비보호좌회전 등으로 설계하고, 동시신호, 단독보행신호 등은 삭제할 것 ○ 주차장 차단기 위치를 주차장내로 이동할 것 ○ 남측 비상차량동선을 순환동선체계로 재계획할 것 ○ 개포초교, 도서관 등의 출입구를 고려하여 단지내 보행로를 재계획할 것 ○ 장기안의 도서관 앞 버스베이는 관련부서와 협의하여 계획할 것(권장) ○ 램프입구 주변에는 보행자사고를 방지하기 위해 안전시설을 설치할 것

○ 의결내용 세부명세

2018년도  제21차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 둔촌주공아파트 주택재건축 정비사업(변경)

(강동구 둔촌동 171번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 8. 13.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 626,232.5㎡ (연면적 2,167,779.76㎡, 지하3층~지상35층, 12,120세대)

○ 사업기간 : ~2020년

○ 사  업  자 : 둔촌주공아파트 주택재건축 정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜에이디엘이앤씨

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 동시신호교차로는 방향별 교통량을 검토하여 재계획할 것 - Ⓓ신설교차로의 좌회전신호와 보행신호 삭제하여 재계획할 것 - ①둔촌동역사거리는 직진, 우회전교통량을 검토하여 현시를 재검토할 것 - ②한산초교앞 교차로는 비보호좌회전을 검토할 것 ○ 명일로는 시점부터 종점까지 직진차로를 유지하고, 기타차로는 부가차로로 계획할 것 - 동북고교차로와 명일로의 교통량을 확인하여 차로배분할 것 ○ 회전교차로의 단면과 출처를 제시할 것

○ 의결내용 세부명세