2017년도 제12차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일   시 :  2017. 5. 8.(월) 09:30

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심 의 종 류	심 의 결 과	비 고
2016-60	우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업	㈜우이티랜스	㈜미래교통	보완	수정의결	도시기반시설 본부
2017-28	세운재정비촉진지구 6-3-4구역 도시환경정비사업 (중구 마른내로 21(인현동2가))	더유니스타제이차 주식회사	㈜한솔알앤디	신규	수정의결	중구 (도심재생과)
2017-30	세운재정비촉진지구 3-1구역 도시환경정비사업 (중구 입정동 189-1번지 일원)	세운삼구역특수목적	㈜한솔알앤디	변경	수정의결	중구 (도심재생과)
2017-31	세운재정비촉진지구 3-4구역 도시환경정비사업 (중구 입정동 189-1번지 일원)	더센터시티㈜	㈜한솔알앤디	변경	수정의결	중구 (도심재생과)

2017년도  제12차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

(우이동~수유동~정릉동~성신여대입구(4호선)~보문역(6호선)~신설동(1.2호선)

□ 심의일시 : 2017. 5. 8.(수) 09:30

□ 사업개요

○ 사업규모 : 총연장 11.4km(차량기지0.3km포함), 정거장13개소(환승3개소), 자량기지1개소

○ 사업기간 : 2009년~2017년

○ 사  업  자 : 우이신설경전철(주)

○ 수립대행자 : ㈜미래교통

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 개통전까지 모니터링계획을 제시하고 개통 후 6개월간의 운영기간을 통해 보완대책을 마련하여 시행한다. - 자전거보관소 관련 시설도 모니터링계획에 포함한다. ※제4차 소위원회 결과 (붙임) 참고

2017년도  제4차  서울특별시 교통영향평가 소위원회 심의결과

(붙임)

우이∼신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 보완대책

총 연장 11.382km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소를 운영할 예정인 <우이∼신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업>은 2009년 8월에 서울시 교통영향평가심의위원회에서 심의의결한 이후에 2011년 6월 실시설계변경(정거장 시설규모 조정 등)을 완료하였으나「도시교통정비촉진법」에 따른 교통영향평가 변경심의를 거치지 않았다,

사업자는 공정률이 96% 상황에서 변경심의요청(‘16.12.23)을 상정함에 따라 서울특별시 교통영향심의위원회는 4회에 걸친 심도있는 소위원회를 개최한 결과 교통개선대책이 미흡한 것으로 판단하였다

이에 사업완료시점(‘17.7예정)이 임박한 점을 고려하여 본 사업 개통 후 6개월간의 운영기간을 통해 다음과 같이 보완대책을 마련하여 사업자가 원인자부담원칙(비용포함)에 의거하여 시행할 것을 의결한다.

다  음 -

1. 지상 출입구 또는 외부E/V설치로 인하여 유효보도폭원이 확보되지 못하는 곳에는 개통 후 보행환경을 모니터링하여 문제발생시 지상출입구의 위치를 변경하거나 보도폭원 확보를 통해 보행환경을 적극적으로 개선해야 한다. 지상에 돌출되어 있는 시설물인 환기구(배기), 환기구(급기), 비상탈출통로 및 외부E/V의 경우는 보도상(보행공간) 설치하는 것은 지양하여 보행흐름상에 장애 및 상충을 발생시키지 않도록 한다.

※ 추후 주변 재개발구역 사업시행시 지상출입구, 환기구 및 비상탈출통로 등은 구역내로 이전하여 주변 보행환경개선에 노력한다.

2. 환승역(1호선, 4호선, 6호선)의 경우, 환승통로폭의 적정성을 충분히 제고하고, 적절한 환승동선을 구축하여 보행서비스의 수준을 제고하여야 한다. 또한, 승강장의 폭원은 역별 승하차이용수요에 맞는 충분한 폭원으로 설계되어야 하며, 방향별 동선흐름을 쉽게 인지할 수 있도록 안내표지판을 충분히 설치하여야 한다.  이용승객의 승강장 교대사용과 관련하여 승객동선상에 미연의 사고방지를 위해 행선안내통신체계, 스마트보행안내시스템, 장애인음성유도기 등 장애인 이동권 증진을 고려하여 적절한 탑승위치 유도 및 승강장의 혼잡도를 개선할 수 있도록 노력해야 한다.

3. 사업자는 개통전까지 모니터링계획을 서울특별시(담당부서)에 제출하여 승인을 득한 후 시행한다.

2017년도  제12차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 세운재정비촉진지구6-3-4구역 도시환경정비사업

(중구 마른내로 81, 인현동2가)

□ 심의일시 : 2017. 5. 8.(수) 09:30

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,476.9㎡(건축연면적 51,697.85㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2021년

○ 사  업  자 : 더유니스타제이차 주식회사

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 거주자 출입게이트는 지하3층 입구로 이동할 것 ○ 조업주차면은 지하2층으로 이동할 것 ○ 창고앞의 주차면은 위치를 조정 할 것 ○ 주차램프는 연속하여 5개층이상 설치하는 것을 지양하고, 기타 부족한 주차면은 기계식 주차장 등 다른 확보방법을 검토할 것(권장)

2017년도  제12차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 세운재정비촉진지구3-1구역 도시환경정비사업

(중구 입정동 189-1번지 일원)

□ 심의일시 : 2017. 5. 8.(수) 09:30

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,644㎡(건축연면적 52,821.93㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2021년

○ 사  업  자 : 세운삼구역특수목적(주)

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 거주자 출입게이트는 지하3층 입구로 이동할 것 ○ drop-zone은 삭제하고 맘스스테이션은 지하에 설치할 것 ○ 조업차량을 위한 주차면을 확보할 것 ○ 조업차량을 위해서 주차장 진입부 램프 회전반경을 최대한 확보할 것 ○ 주차램프는 연속하여 5개층이상 설치하는 것을 지양하고, 기타 부족한 주차면은 기계식 주차장 등 다른 확보방법을 검토할 것(권장) ○ 청계3가 교차로주변의 노상주차면은 교차로에서 최대한 이격하여 위치조정 할 것 ○ ①지점의 버스베이는 삭제할 것 ○ 안전지대 노면마킹은 삭제할 것 ○ 램프#1의 변곡지점을 완만하게 개선할 것(권장)

2017년도  제12차  서울특별시 교통영향평가 심의결과

□ 사 업 명 : 세운재정비촉진지구3-4,5구역 도시환경정비사업

(중구 입정동 189-1번지 일원)

□ 심의일시 : 2017. 5. 8.(수) 09:30

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 5,496.5㎡(건축연면적 75,987.61㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2021년

○ 사  업  자 : 더센터시티(주)

○ 수립대행자 : ㈜한솔알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 거주자 출입게이트는 지하3층 입구로 이동할 것 ○ drop-zone은 삭제하고 맘스스테이션은 지하에 설치할 것 ○ 조업차량을 위해서 주차장 진입부 램프 회전반경을 최대한 확보할 것 ○ 주차램프는 연속하여 5개층이상 설치하는 것을 지양하고, 기타 부족한 주차면은 기계식 주차장 등 다른 확보방법을 검토할 것(권장) ○ 안전지대 노면마킹은 삭제할 것 ○ ㉠지점의 안전시설을 추가확보할 것 ○ 소로1-2호선은 교통정온화 기법을 활용하여 보행자 안전을 확보할 것