특정제품 선정 심사위원회 심의 요청서
요청부서	시설관리과	요 청 일	2018. 2. 8.
특정제품가격 (조당)	○ 밸브실고정형 : 395,000원, ○ 밸브실고정 및 높이조절형 : 525,000원
안 건 명	맨홀뚜껑 및 틀(원형철개) 특정제품 선정
자재사용 현황	○ 자재사용 : 강동수도사업소 관내 상수도공사용 자재 ○ 사업대상 : 연간단가공사 및 단위사업공사 시 반영 ○ 계약방법 : 사용량 구매의뢰 → 수도자재관리센타 구매(조달계약)
심의요청 내 용	○ 심의대상(심의안건) -『맨홀뚜껑 및 틀』구매를 위한 특정제품 선정 ○ 특정 제품명 - 원형철개(밸브실 고정형, 밸브실 고정 및 높이조절형) ○ 심의요청 사유 - 기존 사용중인 원형철개는 「철개받침(틀) + 고정장치」로 분리되어 있어 시공 시간이 소요되고 번거로움이 있으며, - 분리된 고정장치 미시공으로 감사시 지적된 사례가 발생하여 시공이 간편하고 기존 제품보다 경제적인 원형철개(밸브실 고정형, 밸브실 고정 및 높이조절형) 제품사용이 필요함.
별첨서류	1. 특정제품 심의 사전검토서 1부.

특정제품 선정 사전 검토서

□ 맨홀뚜껑 및 틀 일체형(밸브실고정형, 밸브실고정 및 높이조절형) 철개 개요

제품명	1)밸브실고정형 및 높이조절용)	2)밸브실고정형
형 상
도 면
구 조	부식방지철개 원형 받침에 높이조절 및 고정장치가 장착된 일체형 틀 하단부에 스커트(50mm)가 원형맨홀을 에워싸고 있어 토사가 유입되지 않음 이탈방지 기능 있음 도로 경사도 5도이상 사용	부식방지철개 원형 받침에 고정장치가 장착된 일체형 틀의 상단 내측면에 폴리에틸렌 소재의 슬리브 띠를 삽입하여 부식 및 고착으로 인한 뚜껑 개방시 어려움 해소 및 소음 악제 이탈방지 기능 있음 도로 경사도 5도미만 사용
시공성	철개와 일체형으로 설계되어 시공이 간편하고, 작업시간이 적게 소요	시공 후 철개가 밀리지 않아 지반 침하 우려 없음
제품가격	1개당 525,000원(조달단가, 부가세 포함)	1개당 395,000원(조달단가, 부가세 포함)
사 양

□ 추진경위

○ 관련근거 : 본부 시설관리과-652(2015. 1. 30)호

- 맨홀뚜껑 및 틀(철개) 구매방법 개선(변경) 통보

․ 필요 자재에 대해서 자체 심의위원회에서 결정 구매

□ 사전검토내용

분 야

검토내용

비 고

필요성

(타당성)

․ 기존 사용중인 원형철개는 「철개받침(틀)+고정장치」    로 분리되어 있어 시공시간이 소요되고 번거로움이    있으며,

. 분리된 고정장치 미시공으로 감사시 지적된 사례가    발생한바있어 시공이 간편하고 기존 제품보다 경제    적인 고정장치 일체형 제품사용이 필요함.

기술적 검토사항

(시 공 성)

․ 시공 공정이 간단하고 철개가 밀리지 않아 지반 침하     우려가 없음

․ 유지보수 작업시 쉽게 작업이 가능하여 효율성 향상

․ 이탈방지 기능 있음

가격 적정성

․ 기존 제품보다 가격이 저렴함

구분		단가(원)	절감액(원) (기존대비)	비고
기존 철개		605,400	-	철개 및 고정장치 분리형
심의대상	밸브실고정형	395,000	210,400	철개 및 고정장치 일체형
	밸브실고정 및 높이조절형	525,000	80,400	철개 고정장치 및 높이조절장치 일체형

종합의견

․ 시공성과 경제성이 우수한 철개 고정장치 내장형 원형   철개를 특정제품 선정심사위원회 심사대상으로 상정   심의코자 함.

심의위원 검토의견서

□ 안 건 명 : 특정제품(맨홀뚜껑 및 틀) 선정 심사

검토분야	검 토 의 견	비고

2018.  2.    .

심의위원 :              (서명)