2018. 07.   .(  )

도시공원조성계획 심의안건

(2018년 제  차 도시공원위원회)

서울특별시 도시공원위원회

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	동부 공원녹지 사업소	시민의숲근린공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 양재동 236번지 일대 ◦ 면적 : 258,991.5㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1983.07.06.(서울시고시 제758호) ◦ 조성계획(최종) : 2018.04.19.(서울시고시 제2018-120호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 23,239.35㎡ → 23,469.35㎡(증230㎡) - 도로 20,060㎡ → 20,290㎡ ◦ 편익시설 : 3,381.56㎡ → 3,413.28㎡(증31.72㎡) - 공중화장실 442.56㎡ → 474.28㎡ ◦ 관리시설 : 1,249.09㎡ → 2,055.05㎡(증806㎡) - 관리사무소 1,209.05㎡ → 2,015.05㎡ ◦ 녹 지 : 202,766.08㎡ → 201,695.36㎡(감1,067.72㎡) <법적검토> ◦ 공원시설율 : 21.709% → 22.121%(증0.412%) ◦ 공원건폐율 : 1.642% → 1,860%(증0.218%)

의안번호	제 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018.07.00. (제 차)

시민의숲근린공원 조성계획결정(변경)

및 경관심의(안)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2018. 07. 00.

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

○ 서초구 양재동 236번지 일대 시민의 숲 근린공원 내의 노후화된 관리사무소와 공중화장실을 정비하기 위하여,

○「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조의 2에 따라 공원조성계획(변경) 결정

심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획(변경) 결정의 목적

○ 시민의 숲 근린공원은 조성된 지 30년 이상 경과되어 공원 내 관리사무소와 공중화장실 등이 시설물 노후화로 인한 안전사고 우려 및 공원환경 저해는 물론 시민들의 시설물 이용에 많은 불편을 초래하고 있으므로 이를 정비하여 공원이용 활성화에 기여코자 함.

나. 조성계획(변경) 결정의 필요성

<관리사무소 정비의 필요성>

○ 시민의 숲 근린공원의 기존 관리사무소는 샌드위치판넬 구조로서 노후화에 따른 화재 등 안전사고 우려가 있으며 공원 환경에도 막대한 지장을 초래하고 있고 에너지효율에도 지장이 있으므로 이를 정비할 필요가 있으며,

○ 특히, 신설되는 관리사무소에는 커뮤니티 공간을 마련하여 지역협의체인 시민의숲 친구들 및 (사)한국숲해설가협회 등과 연계한 다양한 여가문화 프로그램을 운영하고 또한, 시민들의 각종 모임장소로 제공하는 등 공원을 명실상부한 문화․여가․교류의 장으로 만들고자 하며,

※ 참고로, 서울시가 4차 산업혁명을 선도하기 위해 추진중인「양재 Tech+City 조성계획」중에는 시민의 숲 근린공원을 R＆CD 연계 문화예술프로그램 운영을 특화사업으로 구상하고 있음

○ 아울러, 현장근로자들의 열악한 근무환경을 개선하기 위해 편안하고 쾌적하게 휴식을 취할 수 있는 근로자대기실도 관리사무소 건물에 포함하여 근로자들의 근로의욕을 고취하여 복지향상에 기여하고자 함.

<공중화장실 정비의 필요성>

○ 공중화장실은 공원을 이용하는 시민들이 가장 많이 이용하는 시설로 시설물의 노후화로 인한 잦은 보수와 최근 공중화장실에 필수적으로 구비되는 장애자용 화장실과 산모를 위한 시설이 구비되어 있지 아니하여 이용 시민들의 불편이 많은 실정이므로 이를 재정비하여 시민의 불편해소는 물론 공원의 환경개선에도 필요한 사항임.

○ 아울러, 시민의 숲 구역에는 총 4개의 공중화장실이 소재하고 있으나, 이중 맨발공원 인근의 공중화장실은 다른 공중화장실과의 보행거리(약70m) 등 그 위치상 불필요하고, 특히 관리사무소에도 화장실이 계획되어 있으므로 철거 후 녹지로 복원하는 것이 바람직함.

3. 공원 현황

○ 위    치 : 서울특별시 서초구 양재동 236번지 일대

○ 공원면적

총 면 적	국․공유지		사 유 지
258,991.5㎡	258,991.5㎡	100%	-	-

○ 도시계획시설(공원) 지정

- 최 초  1983.07.06.(서울시고시 제758호)

○ 공원조성계획결정

- 최 초  1987.09.24. (건설부고시 제464호)

- 최 종  2018.04.19. (서울시고시 제2018-120호)

○ 주변여건

- 시민의 숲 근린공원은 서초구 양재동에 위치한 도심 속 공원으로 1986년 개장하여 현재 32년이 경과하면서 모든 시설물이 노후화 되었고,

- 인근에는 광역버스 정류장과 신분당선 역 및 양재 IC가 인접한 교통의 요지로 차량 접근이 용이하며, 양재 1동 주거지역․말죽거리 공원․AT센터 등 인근 상업시설․양재천․여의천 등에 둘러싸여 이용자 유입이 많으며,

- 또한, 본 공원은 남쪽구역과 북쪽구역으로 나누어져 북쪽구역에는 윤봉길의사기념관․주차장(54면)․매점․체육시설․야외결혼식장․놀이터와 수경시설․야외도서관․파고라 등이 있고, 남쪽구역은 KAL기 위령탑․백마부대충혼탑․삼풍백화점 위령탑 등이 위치하고 있음

4. 계획의 주요내용

○ 개발 목표 및 방향

- 관리사무소는 기존 관공서의 이미지를 탈피하여 공원의 특성과 환경에 조화롭게 디자인하고 공원을 이용하는 시민들이 쉽게 다가올 수 있는 열린 공간으로 조성하고자 하며, 또한 본 관리사무소 건물에 근로자휴게실을 계획하여 공원에서 근무하는 근로자들에게도 쾌적하고 아늑한 공간을 제공하고자 하며,

- 공원을 방문하는 시민이 가장 많이 이용하는 공중화장실은 장애인용과 수유실을 구분하여 계획하고, 특히 비상벨과 화장실 외부바닥에 남․여화장실을 구분하게 도색하여 여성들이 안전하게 이용할 수 있도록 조성하고자 함.

○ 주요(변경) 내용

<신설>

- 관리시설 : 관리사무소(증) 806㎡ (1,209.05㎡ → 2,015.05㎡)

· 관리사무소 1개동 신축(지상1층, 연면적 466.00㎡)

<변경>

- 기반시설 : 도로(증) 230.00㎡ (20,060㎡ → 20,290㎡)

· 관리사무소 창고 진입도로(230㎡)

- 편익시설 : 공중화장실(증) 31.72㎡ (442.56㎡ → 474.28㎡)

· 공중화장실 3개동(지상1층 104.76㎡) 철거 후 개축

· 공중화장실 1개동(지상1층 36.96㎡) 철거 후 녹지복원

- 녹    지 : (감)1,067.72㎡ (202,766.08㎡ → 201,695.36㎡)

5. 자연, 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

○ 자연환경

- 시민의 숲 근린공원은 평균고도 약65m로 완만한 구릉지에 위치하고 있으며, 공원의 산림은 전나무와 소나무․느티나무․칠엽수․단풍나무 등으로 조성되어 있음

- 평균기온은 12.2℃이고, 최고 기온은 7월에 36.7℃임

- 강수량은 년 1,646.3mm이고, 월 최고 강수량은 7월에 448.9mm임

○ 인문환경

- 본 공원은 도심 한가운데에 위치하고 버스정류장 및 양재역(신분당선) 등 대중교통이 인접하여 접근성이 좋으며,

- 주변으로 KT연구센터․AT센터․양재동 화훼공판장․상가․공공기관이 밀집

○ 관광환경

- 한전아트센터․예술의 전당․양재천․우면산 등의 관광자원들이 있고, 공원 내에는 문화예술 공원과 윤봉길의사 기념관 등이 있음

- 향후 서울시에서는「글로벌 R＆CD 혁신거점 ＇양재 Tech+City＇조성계획」에 시민의숲 근린공원을 지역내 교류와 문화이벤트의 장을 열어주는 문화교류형 특화시설로 조성 할 계획에 있음

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

○ 토지이용

- 관리사무소 건축부지는 인접한 도로와 고저차(약 1m~2m)가 있는 녹지대로서 기존 지형과 수목을 최대한 보전하여 건축하고자 함.

- 공중화장실은 기존 화장실 소재지를 활용하여 인근 자연환경을 최대한 보전하여 건축하고자 함

○ 동    선

- 관리사무소는 공원 입구 가까이 계획하여 공원이용객들의 진입이 용이하게 계획

- 공중화장실은 기존 화장실 철거 후 동일 위치에 건축

○ 시설의 배치

- 관리사무소는 공원입구 측에 배치하여 공원을 이용하는 시민들이 쉽게 접근할 수 있게 하고, 공중화장실은 기존 공중화장실 위치에 배치

○ 조경 및 식재

- 기존 식생은 최대한 보전하고 관리사무소 및 공중화장실 주변과 공중화장실 철거 후 복원되는 부분에는「시민의숲 재정비 기본계획」에서 제시하고 있는 식재계획에 적합하게 계획

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

○ 시민의숲 근린공원은 조성된 지 30년 이상 경과되어 모든 시설물의 노후화로 인해 공원의 환경을 저해함은 물론 시민들이 이용함에도 불편을 초래하고 있는 바,

○ 금번, 노후건축물 정비를 통해 공원 환경이 많이 개선될 뿐 만 아니라 관리사무소에는 커뮤니티센터를 마련하여 각종 문화프로그램과 모임장소로 제공되고 공중화장실은 산모를 위한 수유실 등을 설치하여 시민들의 공원 이용활성화에 기여코자 함.

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

○ 주민 의견청취

【 시  보 】

- 장   소 : 사울시보 제호(2018년 6월 21일)

- 의견청취 기간 : 2018. 06. 22 ~ 07. 05 (14일간)

- 접수의견 : 없음

【 인터넷 】

- 장   소 : 서울시 홈페이지 → 고시공고란

- 의견청취 기간 : 2018. 06. 22 ~ 07. 05 (14일간)

- 접수의견 : 없음

9. 관계기관 부서 협의 결과

○ 협의의견

- 공원녹지정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과, 물재생정책과, 서초구청(공원녹지과) : 의견 없음

- 물순환정책과 : 공원․녹지 분야에 적용되는 빗물 분담량을 적용하여 빗물이용시설, 투수포장 등 빗물관리시설 설치

○ 조치사항 : 빗물관리시설의 설치계획을 작성하여 물순환정책과에 제출

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소 계	2017	2018
계	2,975	2,975	53	2,922
시비	2,975	2,975	53	2,922

○ 재원조달방안

- 2017. 10. : 서울시 투자심사 완료

- 현재 확보 예산

◊ 설계비 : 53백만원(2017년도 사고이월, 시비)

◊ 조성비 : 2,922백만원(시비2,922, 2018년도)

11. 검토 및 입안부서 의견

○ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 21.70% → 22.12% (법정 시설율 40% 이내)

- 공원건폐율 : 1.64%  → 1.86%(법정 건폐율 10% 이내)

○ 입안부서 의견

- 시민의숲 근린공원은 공원이 조성된 지 30년 이상 경과된 노후 공원으로서 전체적으로 재정비가 필요한 상태이나,

- 시설물 노후화로 인하여 시급한 정비가 필요한 노후건축물을 정비하는 사항이므로 공원조성계획에 반영함이 타당할 것으로 사료됨

첨부  1. 조성계획(변경)결정 조서 1부 (총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 설명자료(PDF) 1부. 끝.

시민의 숲 근린공원 조성계획결정(변경) 조서

가. 총괄표(위치 : 서초구 양재동 236번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고 (시설변경 증․감)
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		258,991.5	56,115.17	15	4,652.7	6,841.64	206	258,991.5	57,293.14	15	4,818.08	7,007.02	207	증)1,067.72㎡
기반 시설	소계	23,239.35	23,239.35					23,469.35	23,469.35					증)230㎡
	도로	20,060	20,060					20,290	20,290
	광장	3,179.35	3,179.35					3,179.35	3,179.35
조경시설		7,618.4	7,618.4				5	7,618.40	7,618.40				5
휴양시설							1						1
유희시설
운동시설		11,917.02	11,917.02	1	2,154.6	2,154.6		11,917.02	11,917.02	1	2,154.6	2,154.6
교양시설		8,709.79	8,709.79	3	1,571.75	3,384.85	5	8,820.04	8,820.04	3	1,171.99	2,985.09	6
편익시설		3,381.56	3,381.56	8	410.8	410.8	9	3,413.28	3,413.28	7	509.94	509.94	9	증)31.72㎡
관리시설		1,249.05	1,249.05	3	515.55	891.39	186	2,055.05	2,055.05	4	981.55	1,357.39	186	증)806㎡
녹지･기타		202,876.33						201,695.36						감)1,067.72㎡
시설율(40%이하)		(56,225.42 / 258,991.50) x 100 = 21.709%						(57,293.14 / 258,991.50) x 100 = 22.121%						증)0.412%
건폐율(10%이하)		(4,252.94 / 258,991.50) x 100 = 1.642%						(4,252.94 / 258,991.50) x 100 = 1.860%						증)0.218%

나. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위치 (양재동)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치 (양재동)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
총 계				258,991.5	56,115.17		15동	4,652.7	6,841.64	206			258,991.50	57,293.14		15동	4,818.08	7,007.02	207	증)1,067.72㎡
기반시설	소 계			23,239.35	23,239.35								23,469.35	23,469.35
	도 로		전지역	20,060	20,060							전지역	20,290	20,290						증)230㎡
	광 장	가	전지역	2,932.58	2,932.58						가	전지역	2,932.58	2,932.58
	광장-1	가-1	236	(867)	(867)						가-1	236	(867)	(867)
	광장-2	가-2	200	(553.18)	(553.18)						가-2	200	(553.18)	(553.18)
	광장-3	가-3	200	(1,261)	(1,261)						가-3	200	(1,261)	(1,261)
	광장-4	가-4	201	(251.4)	(251.4)						가-4	201	(251.4)	(251.4)
	추모광장	나	234	246.77	246.77						나	234	246.77	246.77
조경시설	소 계			7,618.4	7,618.4					5			7,618.4	7,618.4					5
	잔디광장	다		4,530	4,530						다		4,530	4,530
	잔디광장-1	다-1	234	(3,420)	(3,420)						다-1	234	(3,420)	(3,420)
	잔디광장-2	다-2	234	(1,110)	(1,110)						다-2	234	(1,110)	(1,110)
	관상용식수대	라	234	305.4	305.4						라	234	305.4	305.4
	파고라			179	179					5			179	179					5
	파고라-1	①	236	(135)	(135)					(3)	①	236	(135)	(135)					(3)
	파고라-2	①	201	(44)	(44)					(2)	①	201	(44)	(44)					(2)
	수경공간	마	236	2,604	2,604						마	236	2,604	2,604
휴양 시설	소 계									1									1
	의 자		전지역							1		전지역							1
운동시설	소 계			11,917.02	11,917.02		1동	2,154.6	2,154.6				11,917.02	11,917.02		1동	2,154.6	2,154.6
	운동장	바	236	3,050	3,050						바	236	3,050	3,050
	실외테니스장	사	236	5,000.42	5,000.42						사	236	5,000.42	5,000.42
	실내테니스장	1	236	2,154.6	2,154.6		1동	2,154.6	2,154.6		1	236	2,154.6	2,154.6		1동	2,154.6	2,154.6
	맨발공원	아	236	1,712	1,712						아	236	1,712	1,712
교양시설	소 계			8,709.79	8,709.79		3동	1,571.75	3,384.85	5			8,820.04	8,820.04		3동	1,171.99	2,985.09	6
	기념관	2	236	1,895	1,895		1동	821.86	2,634.96		2	236	1,895	1,895		1동	821.86	2,634.96
	위령탑	②	234	221.16	221.16			221.16	221.16	2	②	234	221.16	221.16					2
	충혼탑	③	234	78.6	78.6			78.6	78.6	1	③	234	78.6	78.6					1
	동 상	④	236	100	100			100	100	1	④	236	100	100					1
	조각품	⑤	200							1	⑤	200							1
	기념비										⑨	234	110.25	110.25					1
	야외무대	3	236	97.06	97.06		1동	97.06	97.06		3	236	97.06	97.06		1동	97.06	97.06
	놀이마당	자	200	706.5	706.5						자	200	706.5	706.5
	야외공연장	차	200	1,192.32	1,192.32						차	200	1,192.32	1,192.32
	기획전시장	카	200	4,157	4,157						카	200	4,157	4,157
	교통안전교육관	타	201	262.15	262.15		1동	253.07	253.07		타	201	262.15	262.15		1동	253.07	253.07
편익시설	소 계			3,381.56	3,381.56		8동	410.8	410.8	9			3,413.28	3,413.28		7동	509.94	509.94	9
	매 점	4		300	300		2동	31.28	31.28		4		300	300		2동	31.28	31.28
	매점-1		200	(150)	(150)		(1동)	(15.64)	(15.64)			200	(150)	(150)		(1동)	(15.64)	(15.64)
	매점-2		200	(150)	(150)		(1동)	(15.64)	(15.64)			200	(150)	(150)		(1동)	(15.64)	(15.64)
	음수대	⑥	234 236 200	190	190					9	⑥	234 236 200	190	190					9
	화장실	5		442.56	442.56		6동	307.52	307.52		5		474.28	474.28		5동	406.66	406.66		증)31.72㎡
	화장실-1	5-1	236	(240)	(240)		(3동)	(138.56)	(138.56)		5-1	236	(264.76)	(264.76)		(3동)	(197.14)	(197.14)		증)24.76㎡
	화장실-2	5-2	234	(132)	(132)		(2동)	(132)	(132)		5-2	234	(209.52)	(209.52)		(2동)	(209.52)	(209.52)		증)77.52㎡
	화장실-3	5-3	236	(70.56)	(70.56)		(1동)	(36.96)	(36.96)		5-3	236								감)70.56㎡
	주차장	파		2,377	2,377						파		2,377	2,377
	주차장-1	파-1	236	(1,500)	(1,500)						파-1	236	(1,500)	(1,500)
	주차장-2	파-2	201	(877)	(877)						파-2	201	(877)	(877)
	분장실	6	200	72	72			72	72		6	200	72	72			72	72
관리시설	소 계			1,249.05	1,249.05		3동	515.55	891.39	186			2,055.05	2,055.05		4동	981.55	1,357.39	186
	관리사무실	7		1,209.05	1,209.05		3동	515.55	891.39		7		2,015.05	2,015.05		4동	981.55	1,357.39		증)806㎡
	관리사무실-1	7-1	236	(743)	(743)		(1동)	(49.5)	(49.5)		7-1	236	(743)	(743)		(1동)	(49.5)	(49.5)
	관리사무실-2	7-2	236	(333.05)	(333.05)		(1동)	(333.05)	(708.89)		7-2	236	(333.05)	(333.05)		(1동)	(333.05)	(708.89)
	관리사무실-3	7-3	200	(133)	(133)		(1동)	(133)	(133)		7-3	200	(133)	(133)		(1동)	(133)	(133)
	관리사무소-4										7-4	236	806	806		(1동)	466	466		증)806㎡
	안내간판	⑦	전지역							21	⑦	전지역							21
	휴지통									1									1
	관 정	⑧	236	40	40					5	⑧	236	40	40					5
	가로등		전지역							159		전지역							159
녹지	소 계			202,876.33									201,695.36							감)1,067.72㎡
	녹 지		전지역	202,876.33								전지역	201,695.36

다. 도로조서

구 분	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)	연 장 (m)	면 적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
당 초	합계				5,193.7	20,290
당 초	중로	계			25	300
당 초		3	1	12	25	300	기념관 주진입로
당 초	소로	계			5,167.7	19,990
당 초		3	1	3-6	492	1,794	산책로	지선도로	소로3-2시점
당 초		3	2	3-6	702	2,551	산책로	소로3-1종점	소로3-6분기점
당 초		3	3	3-6	108	441	산책로	소로3-2분기점	하 천
당 초		3	4	3-6	137	639	산책로	소로3-5분기점	소로3-1분기점
당 초		3	5	3-6	232	1,172	산책로	놀이마당-2	놀이마당-2
당 초		3	6	3-6	269	1,024	산책로	지선도로	소로3-5분기점
당 초		3	7	2-3	107	236	산책로	소로3-10분기점	소로3-9분기점
당 초		3	8	2	92	184	산책로	소로3-9분기점	소로3-1분기점
당 초		3	9	2-3	317	701	산책로	소로3-6분기점	소로3-4분기점
당 초		3	10	2	27	54	산책로	소로3-9분기점	소로3-1분기점
당 초		3	11	2	28	56	산책로	소로3-9분기점	소로3-1분기점
당 초		3	12	2	126	252	산책로	소로3-2분기점	제1 잔디광장
당 초		3	13	2-3	330	704	산책로	소로3-3분기점	제1 잔디광장
당 초		3	14	2-3	43	87	산책로	소로3-13분기점	소로3-5분기점
당 초		3	15	3-6	128	495	산책로	지선도로	소로3-17분기점
당 초		3	16	3-6	160	576	산책로	지선도로	제2 잔디광장
당 초		3	17	2-6	172	910	산책로	제2 잔디광장	제2 잔디광장
당 초		3	18	3-6	36	129	산책로	하 천	소로3-17분기점
당 초		3	19	2	295	590	산책로	소로3-19분기점	제2 잔디광장
당 초		3	20	4-6	128	877	산책로	인접도로	기획전시장
당 초		3	21	4	76	304	산책로	광장-2	소로3-20분기점
당 초		3	22	4	134	536	산책로	광장-2	광장-3
당 초		3	23	4-6	338	1,711	산책로	기획전시장남측	기획전시장북측
당 초		3	24	2	108	217	산책로	소로3-20분기점	소로3-22분기점
당 초		3	25	2	18	66	산책로	중앙광장	소로3-24
당 초		3	26	2-3	45	99	산책로	북서측 후문	소로3-23시점
당 초		3	27	5	10	50	산책로	소로3-3분기점	운동장
당 초		3	28	5	8	40	산책로	소로3-2분기점	운동장
당 초		3	29	2	57	114	산책로	소로3-2분기점	화장실
당 초		3	30	3	3	9	기념관 부진입로	소로3-17분기점	관리사무실
당 초		3	31	6	21	126	진입로	소로3-19분기점	소로3-39분기점
당 초		3	32	2	7	14	진입로	소로3-9분기점	위령탑
당 초		3	33	6	30.5	183	관리도로	교통안전교육장입구	교육관
당 초		2	34	8	120.1	954	관리도로	소로1-1분기점	소로1-6
당 초		1	35	10	90.5	905	관리도로	소로1-6분기점	소로2-1
당 초		1	36	10	90.7	907	관리도로	소로2-1분기점	소로1-3
당 초		1	37	10	2.6	26	관리도로	소로1-2	소로2-1분기점
당 초		1	38	10	2.7	27	관리도로	소로2-1분기점	소로1-1
신설		3	39	3	76.6	230	진입로	공원입구	관리사무소창고