서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 10. 21(수) 14:00 ~ 18:10
심의대상	고가차도, 가로시설물
안 건 명	서울역 7017 프로젝트
심의번호	62-1	심의결과	조 건 부
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 유리난간계획시 재질과 높이는 안전하고 주변을 잘 조망할 수 있도록 저철분 강화접합 유리재질 사용과 준공 후 유리양면의 청소(기계식 등) 등 유지관리가 용이하도록 검토하여 주시기 바람. - 고가상부 인공화단 식재 및 시설물 상부의 옥상식재 등 시설물과 식생현황 점검 및 유지관리를 위한 리프트작업차량 진입 및 접근성 동선계획을 검토하여 주시기 바람 - 사계절별 풍경특성을 반영한 식재(시설물)계획과 주간 및 야간에 주변 경관현황과 어우릴수 있는 조명계획을 검토하여 주시기 바람. - 근대문화유산으로서 기존 고가차도 일부 스판의 형상유지에 대한 보존계획을 검토하여 주시기 바람. - 시민들의 시설물 이용시 예상되는 각종 돌발 및 응급상황 발생시 대응계획과 이에 대비한 응급 차량진입등 비상동선계획을 검토하여 주시기 바람. - 주변의 역사적경관을 고려하여 서울역쪽 주계단의 위치선정 변경(고가에 인접한 경찰 지구대 건물과 주계단을 새롭게 통합 디자인을 유도하는 방법 등 검토) 및 그에 다른 적절한규모와 형태변경을 검토바람. - 축제등 다수인원이 고가상부에 집중될 경우 인원 및 진입통제를 위한 모니터, 차단시설 등을 검토바람. - 위 내용을 반영하여 조경분야 세부디자인은 김정윤위원의 자문을 받으시기 바람.