서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 7. 23(수). 14:30 ~ 18:00
심의대상	조압수조 1개소(높이45.5m, 폭 13.4m)
안 건 명	신내동 조압수조 외관 디자인
심의번호	32-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인안과 완공 후 사진을 공공디자인과로 통보하시기 바랍니다. - 자연스러운 디자인이 되도록 규사뿜칠을 우선 검토하시기 바람.(이 경우 덩굴식재 조성 가능) - 빗물이 구조체 벽을 따라 흐르지 않도록 상부에 구조체보다 약간 폭이 넓은 지붕을 설치하시기 바람.(시각적 존재감을 최소한으로 하는 평평한 지붕) - 휀스 색상은 진한 갈색으로 변경하시기 바람. 끝.