아리수나라 전기 정보통신 설비 점검표

2022년 3월 7일(월)

구 분	기 기 명	점 검 내 용	점검 결과
특고압 수전설비	고장구간 자동개폐기	○ 제어함 조작전압 밧데리 상태(DC 24V) ○ SF6가스압력의 적정상태(0.5bar) ○ 개폐기 제어 및 상태 표시 ○ LA 및 접지상태,PF동작상태	양호
	TR (300KVA)	○ 변압기 운전상태(이상음,진동) ○ 변압기 온도 및 외관상태	양호
저압설비	배전반	○ 차단기 제어 및 상태 표시 ○ 전압,전류,전력,역률상태 ○ 누전경보기 동작상태 ○ 디지털집중표시제어장치 동작상태 ○ 차단기 접점 및 케이블 열화상태 ○ 계전기 동작상태,표시등 및 부저상태 ○ 콘덴서 온도상승,외함변형,이상음,냄새상태	양호
	UPS (5KVA)	○ 입출력 및 전원장치 동작상태 ○ 이상음 및 냄새,밧데리상태	양호
	분전반	○ 차단기 및 선로 접지,누전상태 점검 ○ 차단기 및 접촉기 접점 열화,손상상태 ○ 차단기 및 케이블 적정용량 사용상태 ○ 전열기 임의사용 및 조명점등 상태	양호
정보통신	방송	○ 방송장비 전원연결 및 선로상태 ○ 앰프,스피커 및 음향,밧데리상태	양호
	보안	○ CCTV카메라,DVR,LCD모니터,POWER콘트롤 상태 ○ 무인경비시스템 주장치 및 방범센서 동작상태	양호
	영상	○ 디지털비디오 콘트롤,제어PC 동작상태 ○ 프로젝터,모니터,감지센서 동작상태 ○ 음향설비 동작상태	양호
특기사항

아리수나라 소방설비 점검표

2022년 3월 8일(화)                                            ※ 양호 : ○, 수리중 : △, 불량 ×

점검 항목	점 검 내 용	결 과	비 고
기계설비	1. 소화용 펌프의 작동 가능 여부	○
	2. 각 밸브의 작동 이상 유무	○
	3. 각 배관의 누수 및 파손이상 유무	○
	4. 기계설비의 파손 및 오작동 여부	○
경보설비	1. 비상방송 설비 작동 여부	○
	2. 수신기의 작동상태 여부	○
	3. 주경종 및 지구경종 작동 여부	○
	4. 자동화재 탐지기 정상 작동 여부	○
	5. 감지기 정상 작동 여부	○
피난설비	1. 유도등의 점등 및 이상 여부	○
	2. 비상등의 작동 여부	○
	3. 피난구 출입 및 활동가능 여부	○
소화설비	1. 소화기 정위치 여부	○
	2. 소화기 지시 압력치 적정 여부	○
	3. 소화기 외부부식 및 노즐파손 여부	○
	4. 옥내 소화전 상태 여부	○
	5. 저수조 물탱크 수원은 정량(만수) 확보 여부	○
	6. 저수조 물탱크에 파손,누수,동결등 상태 여부	○
	7. 스프링클러 배관 누수 여부	○
	8. 스프링쿨러 헤드 파손 여부	○
기타	1. 주위에 가연물 및 화기방치 여부	○
특기사항

아리수나라 기계설비 점검표

2022년 3월 8일(화)                                            ※ 양호 : ○, 수리중 : △, 불량 ×

점검 항목	점 검 내 용	결 과	비 고
모터제어설비 (MCC반)	1. 각 종 표시등 램프 상태	○
	2. 전자식 계전기 및 차단기,접촉기 동작상태	○
분수설비	1. 자동제어 작동 및 유지상태	○
	2. 각 종 펌프 작동 및 유지상태	○
	3. 각 종 부속기기 작동 및 유지상태	○
	4. 각 종 배관 유지상태	○
급기팬 배기팬	1. 각 종 급기팬 작동 이상 유무	○
	2. 각 종 배기팬 작동 이상 유무	○
시스템 에어컨	1. 천정형 실내기 작동상태 이상 유무	○
	2. 바닥형 실내기 작동상태 이상 유무	○
	3. 실외기 작동상태 이상 유무	○
배수펌프 오수펌프	1. 배수펌프 자동운전 상태	○
	2. 배수펌프의 작동 이상 유무	○
	3. 오수펌프 자동운전 상태	○
	4. 오수펌프 작동 이상 유무	○
	5. 집수정 이물질 및 배관 상태	○
	6. 수위센서 및 알람 작동상태	○
기타	1. 화장실 시설물 이상 유무	○
특기사항

아리수나라 전기 정보통신 설비 점검표

2022년 3월 10일(목)

구 분	기 기 명	점 검 내 용	점검 결과
특고압 수전설비	고장구간 자동개폐기	○ 제어함 조작전압 밧데리 상태(DC 24V) ○ SF6가스압력의 적정상태(0.5bar) ○ 개폐기 제어 및 상태 표시 ○ LA 및 접지상태,PF동작상태	양호
	TR (300KVA)	○ 변압기 운전상태(이상음,진동) ○ 변압기 온도 및 외관상태	양호
저압설비	배전반	○ 차단기 제어 및 상태 표시 ○ 전압,전류,전력,역률상태 ○ 누전경보기 동작상태 ○ 디지털집중표시제어장치 동작상태 ○ 차단기 접점 및 케이블 열화상태 ○ 계전기 동작상태,표시등 및 부저상태 ○ 콘덴서 온도상승,외함변형,이상음,냄새상태	양호
	UPS (5KVA)	○ 입출력 및 전원장치 동작상태 ○ 이상음 및 냄새,밧데리상태	양호
	분전반	○ 차단기 및 선로 접지,누전상태 점검 ○ 차단기 및 접촉기 접점 열화,손상상태 ○ 차단기 및 케이블 적정용량 사용상태 ○ 전열기 임의사용 및 조명점등 상태	양호
정보통신	방송	○ 방송장비 전원연결 및 선로상태 ○ 앰프,스피커 및 음향,밧데리상태	양호
	보안	○ CCTV카메라,DVR,LCD모니터,POWER콘트롤 상태 ○ 무인경비시스템 주장치 및 방범센서 동작상태	양호
	영상	○ 디지털비디오 콘트롤,제어PC 동작상태 ○ 프로젝터,모니터,감지센서 동작상태 ○ 음향설비 동작상태	양호
특기사항

아리수나라 소방설비 점검표

2022년 3월 10일(목)                                            ※ 양호 : ○, 수리중 : △, 불량 ×

점검 항목	점 검 내 용	결 과	비 고
기계설비	1. 소화용 펌프의 작동 가능 여부	○
	2. 각 밸브의 작동 이상 유무	○
	3. 각 배관의 누수 및 파손이상 유무	○
	4. 기계설비의 파손 및 오작동 여부	○
경보설비	1. 비상방송 설비 작동 여부	○
	2. 수신기의 작동상태 여부	○
	3. 주경종 및 지구경종 작동 여부	○
	4. 자동화재 탐지기 정상 작동 여부	○
	5. 감지기 정상 작동 여부	○
피난설비	1. 유도등의 점등 및 이상 여부	○
	2. 비상등의 작동 여부	○
	3. 피난구 출입 및 활동가능 여부	○
소화설비	1. 소화기 정위치 여부	○
	2. 소화기 지시 압력치 적정 여부	○
	3. 소화기 외부부식 및 노즐파손 여부	○
	4. 옥내 소화전 상태 여부	○
	5. 저수조 물탱크 수원은 정량(만수) 확보 여부	○
	6. 저수조 물탱크에 파손,누수,동결등 상태 여부	○
	7. 스프링클러 배관 누수 여부	○
	8. 스프링쿨러 헤드 파손 여부	○
기타	1. 주위에 가연물 및 화기방치 여부	○
특기사항